
**Celková situace všech úseků**



1. **II/339 - úsek Ledeč – Habrek**

Staničení 36,45 – 36,51

Délka úseku 940m

Šířka komunikace stabilní šířka 5,8

Plocha úseku 5 452 m2



1. **II/339 - úsek Habrek - Vrbka**

Staničení: 34,57 – 31,26

Délka úseku 3310m

Šířka komunikace od 5,60 do 6,0 průměr 5,7m

Plocha úseku 18 867 m2



1. **II/339 - úsek Vrbka hranice kraje**

Staničení: 30,80 – 29,83

Délka úseku 970 m

Šířka komunikace od 5,3 do 5,8 průměr 5,65 m

Plocha úseku 5 480 m2



1. **II/338 - úsek křiž.se silnicí II/339 – hranice kraje**

Staničení: 33,67 – 32,50

Délka úseku 1175 m

Šířka komunikace od 4,90 d 5,30 průměr 5 m

Plocha úseku 5 875 m2

