NEMOCNICE JIHLAVA

**NEMOCNICE JIHLAVA P. O. INTERNÍ PAVILON**

**Technická specifikace nábytku**

**Seznam vybavení po místnostech**

**stanovená barevnost pro interní pavilon**

**BEŽNÉ PROSTORY ODDĚLENÍ – ambulance, vyšetřovny, přípravny, chodby, podružné prostory, denní místnosti zaměstnanců (DMZ)**

**Sedací nábytek**

* **kovové prvky:** chrom/matný nerez
* **plastové prvky:** plast RAL 9005
* **čalounění:** koženka vhodná pro zdravotnictví, odstín dle patra viz níže

|  |  |
| --- | --- |
| Podlaží | Barva |
| 4.NP | RAL 2004 |
| 5.NP | RAL 1021 |
| 6.NP | RAL 6018 |

**Ostatní nábytek**

* **kovové prvky:** matný nerez/imitace nerezu
* **korpusy:** DTD, min. CPL, NCS S 0505-Y10R (Egger U104 ST15)
* **dvířka:** DTD, min. CPL, NCS S 0505-Y10R (Egger U104 ST15)
* **čela šuplíků:** DTD, min. CPL, odstín dle patra viz níže
* **desky stolů:** DTD, min. CPL, odstín dle patra viz níže
* **linky - kovové prvky:** matný nerez/imitace nerezu

|  |  |
| --- | --- |
| Podlaží | Barva |
| 4.NP | NCS S 0585-Y70R (Kronospan 0551 PE) |
| 5.NP | NCS S 0560-Y10R (Egger U140 ST9) |
| 6.NP | NCS S 0580-G30Y (Egger U634 ST15) |

**Dolní skřínky**

* **korpusy:** DTD, min. CPL, NCS S 0505-Y10R (Egger U104 ST15)
* **dvířka:** DTD, min. CPL, NCS S 0505-Y10R (Egger U104 ST15)
* **čela šuplíků:** DTD, min. CPL, odstín dle patra viz níže
* **pracovní desky:** postforming, imitace sv. kamene (Egger F147 ST82)

|  |  |
| --- | --- |
| Podlaží | Barva |
| 4.NP | NCS S 0585-Y70R (Kronospan 0551 PE) |
| 5.NP | NCS S 0560-Y10R (Egger U140 ST9) |
| 6.NP | NCS S 0580-G30Y (Egger U634 ST15) |

**Horní skřínky**

* **korpusy:** DTD, min. CPL, NCS S 0505-Y10R (Egger U104 ST15)
* **dvířka:** DTD, min. CPL, NCS S 0505-Y10R (Egger U104 ST15)
* **čalounění:** koženka vhodná pro zdravotnictví, odstín dle patra viz níže

|  |  |
| --- | --- |
| Podlaží | Barva |
| 4.NP | RAL 2004 |
| 5.NP | RAL 1021 |
| 6.NP | RAL 6018 |

**POKOJE PRO PACIENTY – sedací nábytek, stoly**

**Sedací nábytek**

* **kovové prvky:** chrom/matný nerez
* **plastové prvky:** plast RAL 9005
* **čalounění:** koženka vhodná pro zdravotnictví, odstín dle patra viz níže

|  |  |
| --- | --- |
| Podlaží | Barva |
| 4.NP | RAL 2004 |
| 5.NP | RAL 1021 |
| 6.NP | RAL 6018 |

**Stoly**

* **kovové prvky:** matný nerez/imitace nerezu
* **desky:** DTD, min. CPL, odstín dle patra viz níže

|  |  |
| --- | --- |
| Podlaží | Barva |
| 4.NP | NCS S 0585-Y70R (Kronospan 0551 PE) |
| 5.NP | NCS S 0560-Y10R (Egger U140 ST9) |
| 6.NP | NCS S 0580-G30Y (Egger U634 ST15) |

minIMÁLNÍ výrobní standardy nábytku

|  |  |
| --- | --- |
| **kancelářský stůl**  **(N-0308, N-0309)** | * pracovní deska stolu - tloušťka 25 mm s nalepenou hranou pomocí kapalinám a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla, hrana z materiálu ABS - tloušťka 2 mm * stolní kovová podnož s bočním, bez použití nářadí odnímatelným stoupacím kanálem z nevodivého materiálu pro kabeláž horizontálním kabelovým žlabem, výškově rektifikovatelná, tvar ocelové podnože C, barva RAL 9006 * každý stůl bude opatřen plastovými průchodkami v barvě použitého dekoru v počtu 2 ks á pracovní místo * každé pracovní místo bude pod deskou stolu vybaveno výsuvem pro klávesnici počítače; nutná případná koordinace s výškou stolu * držák PC **-** závěsný držák pro uchycení PC (nosnost 20kg) k našroubování pod pracovní deskou stolu, konstrukce držáku umožňuje uchycení jednotek o výšce až 500 mm, šířce až 250mm, držák je stavitelný na šířku, výšku a hloubku, centrální kotvení držáku umožňuje natáčení a otočení konzoly o 360° kolem osy do servisní polohy PC, barevné provedení v odstínu stříbrné, RAL 9006 |
| **zásuvkový kontejner**  **(N-0380)** | * mobilní kolečkový kontejner pod pracovní deskou, tužkovnice + 3 zásuvky * tvrzené celoplastové vyjímatelné výlisky s kovovými kuličkovými výsuvy a integrovaným plynulým dojezdem, konstrukce zásuvek umožňující použití dělícího systému * korpus a čela tloušťka 18 mm, výška čela zásuvky min. 145 mm, hrany ABS * čtyři kolečka ze světlého plastu - běhoun šedá guma * centrální uzamykání s mechanismem pro blokování druhé zásuvky proti převrácení kontejneru, zámek s možností vyměnitelné vložky a centrálního klíče * úchytky obloukové, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné, broušená nerez, délka 232 mm |
| **úložné skříně**  **(N-0101, N-0105, N-0160, N-0161, N-0162, N-0163, N-0166, N-0170, N-0172, N-0192)** | * konstrukce korpusu skříní - jednotlivé nábytkové prvky, boky, pevné police, půda a dno tvoří korpus z napevno lepených dílců - tloušťka min. 18 mm s kolíkovými neviditelnými spoji, lisovanými s pomocí technologie zajišťující nezbytnou pravoúhlost korpusu * boky s vrtaným rastrem po celé délce funkční výšky volných polic * záda korpusů z jednostranně lakované MDF desky - tloušťka 3 mm, sponkované do polodrážky půdy, dna a boků tvoří pevnou nerozebíratelnou konstrukci, boky, půda, dno olepeny ABS hranou - tloušťka 0,5 mm |
| **nástěnné skříňky**  **(N-1187, N-1189)** | * prvky zavěšené na stěnu - nutno počítat se systémovými kovovými závěsy s adekvátní únosností a kotevními prvky dle materiálu zdiva * police – pevné budou konstrukčně spojené s boky, police volné s možností nastavení výšky v pravidelném rastru, uživatelsky bezpečné provedení, police olepeny ABS hranou tloušťky 2 mm |
| **běžné a konferenční stoly**  **(N-0370)** | * pracovní desky běžných a konferenčních stolů - vyrobeny ve všech případech ze slepené DTD 2 x 18 mm, tzn. celková tloušťka min. 36 mm, povrch min. CPL, netýká se prvků definovaných PSV alt. samostatnými upřesňujícími schématy * běžné čtvercové stoly do rozměru 800x800 mm - centrální kovová jednopodnož se čtvercovou roznášecí deskou a hranatou nohou, materiál chrom * běžné stoly s rozměrem nad 800 mm - centrální kovová dvojpodnož s obdélníkovou roznášecí deskou a hranatými nohami, materiál chrom, v tomto případě možno uvažovat výměnu za jednopodnož pouze za předpokladu, že to výrobní program výrobce vůči rozměrům stolové desky/funkčnosti stolu umožňuje |
| **čalouněný nábytek**  **(N-0501, N-0503, N-0505, N-0530)** | * čalounění provedeno u všech nábytkových prvků z omyvatelné koženky, vhodné do zdravotnických provozů(odolnost běžným dezinfekčním prostředkům, apod.) |
| **sokl** | * ve všech případech (mimo mobilních prvků) opatřen plastovými nožičkami s možností rektifikace, obvod krytý nacvakávací kovoplastovou soklovou lištou výšky 100 mm s těsnícím silikonovým profilem proti podtečení vody pod nábytek, povrch drásaný nerez, lištu je nutno uvažovat včetně systémových koutových a nárožních prvků v příslušném dekoru, součástí koordinace se soklem podlahy (fabion, lišty apod.) plastové, šroubovací, min. výška 14 mm, s těsnícím profilem proti zatečení, konstrukčně fixovaný k plastovým rektifikačním nohám s průměrem základny min. 75 mm, v provedení nerezová folie matná |
| **obecné parametry** | * **veškeré hrany ABS** - tloušťka min. 2 mm, nebude-li dodatečně určeno jinak * **veškeré panty** - úhel otevření min. 110° s tlumeným řízeným dorazem v rámci pantu * **veškeré šuplíky** - naložené s kovovou dvojitou bočnicí, ložiskovým ¾ výsuvem, dno a zadní část zásuvky LTD v barvě korpusu - tloušťka 16 mm, s možností vyjmutí, všechny, i nepohledové hrany zásuvek, tj. dno a zadní část zásuvek olepeny ABS hranou tloušťka 0,5mm, úchytky obloukové, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné, broušená nerez, délka 232 mm, bočnice zásuvek mají certifikovaný standard doživotní záruky * veškeré moduly nábytku opatřeny zámkem v systému SGHK * **prvky vyšší než 1200 mm** - budou kotveny systémovými kotvami do zdiva z důvodu zabránění překocení * **skříňové moduly výšky 600 a 750 mm** - vybaveny min. 2 ks polic * **skříňové moduly výšky 900 mm** - vybaveny min. 3 ks polic * **skříňové moduly výšky 1250 a 1350 mm** - vybaveny min. 4 ks polic * **skříňové moduly výšky 1850 mm** - vybaveny min. 6 ks polic * **veškeré skříňové police** - libovolně výškově stavitelné po max. 50 mm, počty platí, není-li ve výkazu určeno jinak * **nepohledová záda uzavřených modulů** (bez prosklených dvířek) - možno vyrobit ze slabší HDF bílé barvy, v ostatních případech záda z DTD, tloušťka min. 8 mm v barvě korpusu, záda spodních modulů linek budou opatřena při horní hraně plastovými průvětrníky z důvodu odvětrání prostoru za linkou, á modul skříně 2ks průvětrníků * pokud nebude dodatečně dohodnuto jinak, bude půda a dno jednotlivých modulů předstupovat do líce dvířek/ šuplíků apod. (ochrana hran) * **dveře plné**: tloušťka 18 mm, naložené na niklovaných značkových závěsech s plynulým dovíráním a tlumením, s klipovým mechanismem – odnímatelných bez šroubování, upevnění montážních podložek pomocí plastových pouzder s vruty 5 mm, dveře olepeny hranou ABS tloušťka 2 mm, úchytky obloukové, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné broušená nerez, délka 232 mm, závěsy dveří mají certifikovaný standard doživotní záruky * **dveře prosklené:** certifikované bezpečnostní sklo tloušťka 5 mm v hliníkovém rámu, na niklovaných značkových závěsech s plynulým dovíráním a tlumením, s klipovým mechanismem – odnímatelných bez šroubování, upevnění montážních podložek pomocí plastových pouzder s vruty 5 mm, hliníkový rám min. průřezu profilu 44x20mm, sklo uloženo v elastickém těsnícím profilu, úchytky obloukové, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné broušená nerez, délka 232 mm, závěsy dveří mají certifikovaný standard doživotní záruky * v případě požadavku na prosklená dvířka nutno počítat se subtilním hliníkovým rámečkem v přírodním stříbrném odstínu s výplní bezpečnostním sklem * nedílnou součástí koordinace s ostatními profesemi (ZTI, elektro apod.), napojení na jednotlivá média (platí i pro prvky, které jsou přenášené/ původní), v místě zásuvek, ventilů apod. nutno provést v zadních partiích nábytku adekvátní úpravu pro jejich zpřístupnění (vyříznutí pravidelných otvorů, případné odsazení atd.) |

**SOUHRNNÝ SEZNAM VYBAVENÍ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **POLOŽKOVÁ SPECIFIKACE – VÝČET DODÁVANÉHO NÁBYTKU** | | | |
| **KÓD POLOŽKY** | **NÁZEV** | **ROZMĚR (š \* h \* v)** | **MNOŽSTVÍ KS** |
| **N-0101** | **skříň šatní 2-dvéřová, uzamykatelná, typu "Z", 2 oddíly** | 400/500/1850 mm | 70 |
| **N-0105** | **skříň šatní 2-dvéřová, uzamykatelná, typu "Z", 2 oddíly** | 300/500/1850 mm | 8 |
| **N-0131** | **lékárna uzamykatelná, plná** | 800/400/1850 mm | 16 |
| **N-0133** | **lékárna uzamykatelná, plná** | 900/600/1850 mm | 6 |
| **N-0136** | **lékárna/skříň výsuvná, uzamykatelná** | 450/600/1850 mm | 14 |
| **N-0160** | **skříň policová 1-dvéřová, uzamykatelná** | 550/400/1850 mm | 4 |
| **N-0161** | **skříň policová prosklená, dolní část uzavřená, uzamykatelná** | 800/400/1850 mm | 4 |
| **N-0162** | **skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná** | 800/400/1850 mm | 27 |
| **N-0163** | **skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná** | 800/600/1850 mm | 32 |
| **N-0166** | **skříň policová, částečně uzavřená** | 500/400/1850 mm | 2 |
| **N-0170** | **skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná** | 600/600/1850 mm | 6 |
| **N-0172** | **skříňka policová 2-dvéřová, uzamykatelná, nízká** | 800/400/750 mm | 2 |
| **N-0192** | **skříň pro úklidové potřeby 2-dvéřová, uzamykatelná** | 600/500/1850 mm | 6 |
| **N-0196** | **skříň na podložní mísy a močové láhve - nerezová** | 500/600/1800 mm | 12 |
| **N-0197** | **skříň policová uzamykatelná - nerezová** | cca 900/450/1800 mm | 6 |
| **N-0308** | **stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož** | 1200/600/750 mm | 13 |
| **N-0309** | **stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož** | 1400/600/750 mm | 44 |
| **N-0370** | **stolek konferenční** | 600/600/450 mm | 2 |
| **N-0380** | **kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný** |  | 57 |
| **N-0501** | **židle pevná - koženka** |  | 54 |
| **N-0503** | **židle pevná s područkami - koženka** |  | 3 |
| **N-0505** | **židle pojízdná s područkami - koženka** |  | 54 |
| **N-0530** | **křeslo s područkami** |  | 3 |
| **N-1187** | **skříňka nástěnná nerezová** | 900/350/600 mm | 4 |
| **N-1189** | **skříňka nástěnná uzavřená s jednou policí, nerezová** | 1700/350/600 mm | 6 |
| **N-1530** | **kartotéka A4** | 420/600/1350 mm | 18 |
| **N-1533** | **kartotéka A5 (sestava, 2 sloupce)** | cca 560/600/1250 mm | 2 |
| **N-2021** | **regál s 5 policemi** | 900/500/1850 mm | 12 |
| **N-2022** | **regál s 5 policemi** | 1000/500/1850 mm | 88 |
| **N-5440** | **skříň policová prachutěsná, nerezová** | 1200/600/1850 mm | 6 |

**SEZNAM VYBAVENÍ PO MÍSTNOSTECH**

**4.NP CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ**

| **MÍSTNOST ČÍSLO** | | **NÁZEV** | **ROZMĚR (š \* h \* v)** | **KS** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.65** | |  |  |  |
|  | N-0136 | lékárna/skříň výsuvná, uzamykatelná | 450/600/1850 mm | 1 |
|  | N-0163 | skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná | 800/600/1850 mm | 2 |
|  | N-0308 | stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož | 1200/600/750 mm | 2 |
|  | N-0309 | stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož | 1400/600/750 mm | 1 |
|  | N-0380 | kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný |  | 3 |
|  | N-0501 | židle pevná - koženka |  | 1 |
|  | N-0505 | židle pojízdná s područkami – koženka |  | 3 |
| **4.66** | |  |  |  |
|  | N-0133 | lékárna uzamykatelná | 900/600/1850 mm | 1 |
|  | N-0308 | stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož | 1200/600/750 mm | 1 |
|  | N-0380 | kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný |  | 2 |
|  | N-0505 | židle pojízdná s područkami – koženka |  | 2 |
| **4.67** | |  |  |  |
|  | N-0136 | lékárna/skříň výsuvná, uzamykatelná | 450/600/1850 mm | 1 |
|  | N-0163 | skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná | 800/600/1850 mm | 2 |
|  | N-0308 | stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož | 1200/600/750 mm | 2 |
|  | N-0309 | stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož | 1400/600/750 mm | 1 |
|  | N-0380 | kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný |  | 3 |
|  | N-0501 | židle pevná - koženka |  | 1 |
|  | N-0505 | židle pojízdná s područkami – koženka |  | 3 |
| **4.68** | |  |  |  |
|  | N-0133 | lékárna uzamykatelná | 900/600/1850 mm | 1 |
|  | N-0308 | stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož | 1200/600/750 mm | 1 |
|  | N-0380 | kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný |  | 2 |
|  | N-0505 | židle pojízdná s područkami – koženka |  | 2 |
| **4.73** | |  |  |  |
|  | N-0192 | skříň pro úklidové potřeby 2-dvéřová, uzamykatelná | 600/500/1850 mm | 1 |
| **4.74** | |  |  |  |
|  | N-0501 | židle pevná - koženka |  | 1 |
|  | N-1187 | skříňka nerezová nástěnná | 900/350/600 mm | 1 |
| **4.75** | |  |  |  |
|  | N-0501 | židle pevná - koženka |  | 1 |
|  | N-1187 | skříňka nerezová nástěnná | 900/350/600 mm | 1 |
| **4.76** | |  |  |  |
|  | N-0170 | skříň policová 2-dvéřová uzamykatelná | 600/600/1850 mm | 1 |
| **4.77** | |  |  |  |
|  | N-0170 | skříň policová 2-dvéřová uzamykatelná | 600/600/1850 mm | 1 |
| **4.80** | |  |  |  |
|  | N-0136 | lékárna/skříň výsuvná, uzamykatelná | 450/600/1850 mm | 1 |
|  | N-0162 | skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná | 800/400/1850 mm | 2 |
|  | N-0163 | skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná | 800/600/1850 mm | 3 |
|  | N-2021 | regál s 5 policemi | 900/500/1850 mm | 2 |
|  | N-2022 | regál s 5 policemi | 1000/500/1850 mm | 4 |
|  | N-5440 | skříň policová prachutěsná, nerezová | 1200/600/1850 mm | 1 |
| **4.81** | |  |  |  |
|  | N-0136 | lékárna/skříň výsuvná, uzamykatelná | 450/600/1850 mm | 1 |
|  | N-0162 | skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná | 800/400/1850 mm | 2 |
|  | N-0163 | skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná | 800/600/1850 mm | 3 |
|  | N-2021 | regál s 5 policemi | 900/500/1850 mm | 2 |
|  | N-2022 | regál s 5 policemi | 1000/500/1850 mm | 4 |
|  | N-5440 | skříň policová prachutěsná, nerezová | 1200/600/1850 mm | 1 |
| **4.82** | |  |  |  |
|  | N-0192 | skříň pro úklidové potřeby 2-dvéřová, uzamykatelná | 600/500/1850 mm | 1 |
| **4.94** | |  |  |  |
|  | N-0196 | skříň na podložní mísy a močové lahve - nerez | 500/600/1800 mm | 2 |
|  | N-0197 | skříň policová uzamykatelná - nerez | cca 900/450/1800 mm | 1 |
|  | N-1189 | skříňka nástěnná uzavřená s jednou policí, nerezová | 1700/350/600 mm | 1 |
| **4.95** | |  |  |  |
|  | N-0196 | skříň na podložní mísy a močové lahve - nerez | 500/600/1800 mm | 2 |
|  | N-0197 | skříň policová uzamykatelná - nerez | cca 900/450/1800 mm | 1 |
|  | N-1189 | skříňka nástěnná uzavřená s jednou policí, nerezová | 1700/350/600 mm | 1 |
| **4.96** | |  |  |  |
|  | N-0105 | skříň šatní 2-dvéř.uzamyk. typu "Z" 2 oddíly | 300/500/1850 mm | 8 |
|  | N-0166 | skříň policová, částečně uzavřená | 500/400/1850 mm | 2 |
| **4.97** | |  |  |  |
|  | N-0101 | skříň šatní 2-dvéř.uzamyk. typu "Z" 2 oddíly | 400/500/1850 mm | 14 |
| **4.99** | |  |  |  |
|  | N-2022 | regál s 5 policemi | 1000/500/1850 mm | 8 |
| **4.110** | |  |  |  |
|  | N-0160 | skříň policová 1-dvéřová, uzamykatelná | 550/400/1850 mm | 1 |
|  | N-0161 | skříň policová prosklená, dolní část uzavřená, uzamykatelná | 800/400/1850 mm | 1 |
|  | N-0309 | stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož | 1400/600/750 mm | 2 |
|  | N-0380 | kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný |  | 2 |
|  | N-0503 | židle pevná s područkami, koženka |  | 1 |
|  | N-0505 | židle pojízdná s područkami – koženka |  | 2 |
| **4.113** | |  |  |  |
|  | N-2022 | regál s 5 policemi | 1000/500/1850 mm | 4 |
| **4.114** | |  |  |  |
|  | N-0131 | lékárna uzamykatelná | 800/400/1850 mm | 1 |
|  | N-0309 | stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož | 1400/600/750 mm | 2 |
|  | N-0380 | kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný |  | 2 |
|  | N-0501 | židle pevná - koženka |  | 2 |
|  | N-0505 | židle pojízdná s područkami – koženka |  | 2 |
|  | N-1530 | kartotéka A4 | 420/600/1350 mm | 4 |
| **4.115** | |  |  |  |
|  | N-0131 | lékárna uzamykatelná | 800/400/1850 mm | 1 |
|  | N-0309 | stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož | 1400/600/750 mm | 2 |
|  | N-0380 | kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný |  | 2 |
|  | N-0501 | židle pevná - koženka |  | 2 |
|  | N-0505 | židle pojízdná s područkami – koženka |  | 2 |
|  | N-1530 | kartotéka A4 | 420/600/1350 mm | 2 |
| **4.116** | |  |  |  |
|  | N-0131 | lékárna uzamykatelná | 800/400/1850 mm | 1 |
|  | N-0309 | stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož | 1400/600/750 mm | 2 |
|  | N-0380 | kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný |  | 2 |
|  | N-0501 | židle pevná - koženka |  | 2 |
|  | N-0505 | židle pojízdná s područkami – koženka |  | 2 |
|  | N-1530 | kartotéka A4 | 420/600/1350 mm | 2 |
| **4.118** | |  |  |  |
|  | N-0131 | lékárna uzamykatelná | 800/400/1850 mm | 1 |
|  | N-0309 | stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož | 1400/600/750 mm | 2 |
|  | N-0370 | stolek konferenční | 600/600/450 mm | 1 |
|  | N-0380 | kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný |  | 1 |
|  | N-0501 | židle pevná - koženka |  | 2 |
|  | N-0505 | židle pojízdná s područkami – koženka |  | 1 |
|  | N-0530 | křeslo s područkami |  | 1 |
|  | N-1530 | kartotéka A4 | 420/600/1350 mm | 2 |
| **4.130** | |  |  |  |
|  | N-2022 | regál s 5 policemi | 1000/500/1850 mm | 6 |
| **4.135** | |  |  |  |
|  | N-2022 | regál s 5 policemi | 1000/500/1850 mm | 2 |
| **4.136** | |  |  |  |
|  | N-2022 | regál s 5 policemi | 1000/500/1850 mm | 2 |

**5.NP ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ**

| **MÍSTNOST ČÍSLO** | | **NÁZEV** | **ROZMĚR (š \* h \* v)** | **KS** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.13** | |  |  |  |
|  | N-0160 | skříň policová 1-dvéřová, uzamykatelná | cca 550/400/1850 mm | 1 |
|  | N-0161 | skříň policová prosklená, dolní část uzavřená, uzamykatelná | 800/400/1850 mm | 1 |
|  | N-0162 | skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná | 800/400/1850 mm | 1 |
|  | N-0163 | skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná | 800/600/1850 mm | 2 |
|  | N-0309 | stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož | 1400/600/750 mm | 3 |
|  | N-0380 | kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný |  | 3 |
|  | N-0505 | židle pojízdná s područkami – koženka |  | 3 |
| **5.14** | |  |  |  |
|  | N-0131 | lékárna uzamykatelná | 800/400/1850 mm | 1 |
|  | N-0308 | stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož | 1200/600/750 mm | 1 |
|  | N-0380 | kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný |  | 1 |
|  | N-0501 | židle pevná - koženka |  | 1 |
|  | N-0505 | židle pojízdná s područkami – koženka |  | 1 |
| **5.65** | |  |  |  |
|  | N-0163 | skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná | 800/600/1850 mm | 1 |
|  | N-0308 | stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož | 1200/600/750 mm | 1 |
|  | N-0309 | stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož | 1400/600/750 mm | 1 |
|  | N-0380 | kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný |  | 2 |
|  | N-0501 | židle pevná - koženka |  | 2 |
|  | N-0505 | židle pojízdná s područkami – koženka |  | 2 |
| **5.66** | |  |  |  |
|  | N-0133 | lékárna uzamykatelná | 900/600/1850 mm | 1 |
|  | N-0136 | lékárna/skříň výsuvná, uzamykatelná | 450/600/1850 mm | 1 |
|  | N-0163 | skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná | 800/600/1850 mm | 1 |
|  | N-0503 | židle pevná s područkami, koženka |  | 1 |
| **5.67** | |  |  |  |
|  | N-0163 | skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná | 800/600/1850 mm | 1 |
|  | N-0308 | stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož | 1200/600/750 mm | 1 |
|  | N-0309 | stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož | 1400/600/750 mm | 1 |
|  | N-0380 | kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný |  | 2 |
|  | N-0501 | židle pevná - koženka |  | 2 |
|  | N-0505 | židle pojízdná s područkami – koženka |  | 2 |
| **5.68** | |  |  |  |
|  | N-0133 | lékárna uzamykatelná | 900/600/1850 mm | 1 |
|  | N-0136 | lékárna/skříň výsuvná, uzamykatelná | 450/600/1850 mm | 1 |
|  | N-0163 | skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná | 800/600/1850 mm | 1 |
|  | N-0503 | židle pevná s područkami, koženka |  | 1 |
| **5.72** | |  |  |  |
|  | N-0501 | židle pevná - koženka |  | 1 |
|  | N-1187 | skříňka nerezová nástěnná | 900/350/600 mm | 1 |
| **5.73** | |  |  |  |
|  | N-0170 | skříň policová 2-dvéřová uzamykatelná | 600/600/1850 mm | 2 |
| **5.74** | |  |  |  |
|  | N-0501 | židle pevná - koženka |  | 1 |
|  | N-1187 | skříňka nerezová nástěnná | 900/350/600 mm | 1 |
| **5.75** | |  |  |  |
|  | N-0192 | skříň pro úklidové potřeby 2-dvéřová, uzamykatelná | 600/500/1850 mm | 1 |
| **5.76** | |  |  |  |
|  | N-0192 | skříň pro úklidové potřeby 2-dvéřová, uzamykatelná | 600/500/1850 mm | 1 |
| **5.79** | |  |  |  |
|  | N-0136 | lékárna/skříň výsuvná, uzamykatelná | 450/600/1850 mm | 1 |
|  | N-0162 | skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná | 800/400/1850 mm | 2 |
|  | N-0163 | skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná | 800/600/1850 mm | 3 |
|  | N-2021 | regál s 5 policemi | 900/500/1850 mm | 2 |
|  | N-2022 | regál s 5 policemi | 1000/500/1850 mm | 4 |
|  | N-5440 | skříň policová prachutěsná, nerezová | 1200/600/1850 mm | 1 |
| **5.80** | |  |  |  |
|  | N-0136 | lékárna/skříň výsuvná, uzamykatelná | 450/600/1850 mm | 1 |
|  | N-0162 | skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná | 800/400/1850 mm | 2 |
|  | N-0163 | skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná | 800/600/1850 mm | 3 |
|  | N-2021 | regál s 5 policemi | 900/500/1850 mm | 2 |
|  | N-2022 | regál s 5 policemi | 1000/500/1850 mm | 4 |
|  | N-5440 | skříň policová prachutěsná, nerezová | 1200/600/1850 mm | 1 |
| **5.92** | |  |  |  |
|  | N-0196 | skříň na podložní mísy a močové lahve - nerez | 500/600/1800 mm | 2 |
|  | N-0197 | skříň policová uzamykatelná - nerez | cca 900/450/1800 mm | 1 |
|  | N-1189 | skříňka nástěnná uzavřená s jednou policí, nerezová | 1700/350/600 mm | 1 |
| **5.93** | |  |  |  |
|  | N-0196 | skříň na podložní mísy a močové lahve - nerez | 500/600/1800 mm | 2 |
|  | N-0197 | skříň policová uzamykatelná - nerez | cca 900/450/1800 mm | 1 |
|  | N-1189 | skříňka nástěnná uzavřená s jednou policí, nerezová | 1700/350/600 mm | 1 |
| **5.94** | |  |  |  |
|  | N-0101 | skříň šatní 2-dvéř.uzamyk. typu "Z" 2 oddíly | 400/500/1850 mm | 14 |
| **5.96** | |  |  |  |
|  | N-0101 | skříň šatní 2-dvéř.uzamyk. typu "Z" 2 oddíly | 400/500/1850 mm | 14 |
| **5.98** | |  |  |  |
|  | N-2022 | regál s 5 policemi | 1000/500/1850 mm | 12 |
| **5.106** | |  |  |  |
|  | N-0160 | skříň policová 1-dvéřová, uzamykatelná | 600/400/1850 mm | 1 |
|  | N-0161 | skříň policová prosklená, dolní část uzavřená, uzamykatelná | 800/400/1850 mm | 1 |
|  | N-0309 | stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož | 1400/600/750 mm | 2 |
|  | N-0380 | kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný |  | 2 |
|  | N-0505 | židle pojízdná s područkami – koženka |  | 1 |
|  | N-1530 | kartotéka A4 | cca 420/600/1350 mm | 3 |
| **5.108** | |  |  |  |
|  | N-0162 | skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná | 800/400/1850 mm | 2 |
|  | N-2022 | regál s 5 policemi | 1000/500/1850 mm | 2 |
| **5.110** | |  |  |  |
|  | N-0131 | lékárna uzamykatelná | 800/400/1850 mm | 1 |
|  | N-0162 | skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná | 800/400/1850 mm | 3 |
|  | N-0309 | stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož | 1400/600/750 mm | 2 |
|  | N-0380 | kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný |  | 2 |
|  | N-0501 | židle pevná - koženka |  | 6 |
|  | N-0505 | židle pojízdná s područkami – koženka |  | 2 |
| **5.111** | |  |  |  |
|  | N-0131 | lékárna uzamykatelná | 800/400/1850 mm | 1 |
|  | N-0162 | skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná | 800/400/1850 mm | 1 |
|  | N-0309 | stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož | 1400/600/750 mm | 2 |
|  | N-0380 | kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný |  | 2 |
|  | N-0501 | židle pevná - koženka |  | 2 |
|  | N-0505 | židle pojízdná s područkami – koženka |  | 2 |
| **5.112** | |  |  |  |
|  | N-0131 | lékárna uzamykatelná | 800/400/1850 mm | 1 |
|  | N-0162 | skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná | 800/400/1850 mm | 1 |
|  | N-0309 | stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož | 1400/600/750 mm | 2 |
|  | N-0380 | kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný |  | 2 |
|  | N-0501 | židle pevná - koženka |  | 2 |
|  | N-0505 | židle pojízdná s područkami – koženka |  | 2 |
| **5.113** | |  |  |  |
|  | N-0131 | lékárna uzamykatelná | 800/400/1850 mm | 1 |
|  | N-0162 | skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná | 800/400/1850 mm | 1 |
|  | N-0309 | stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož | 1400/600/750 mm | 2 |
|  | N-0380 | kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný |  | 2 |
|  | N-0501 | židle pevná - koženka |  | 2 |
|  | N-0505 | židle pojízdná s područkami – koženka |  | 2 |
| **5.125** | |  |  |  |
|  | N-2022 | regál s 5 policemi | 1000/500/1850 mm | 6 |
| **5.131** | |  |  |  |
|  | N-2022 | regál s 5 policemi | 1000/500/1850 mm | 2 |
| **5.132** | |  |  |  |
|  | N-2022 | regál s 5 policemi | 1000/500/1850 mm | 2 |

**6.NP NEUROLOGICKÉ ODDĚLENÍ**

| **MÍSTNOST ČÍSLO** | | **NÁZEV** | **ROZMĚR (š \* h \* v)** | **KS** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.12** | |  |  |  |
|  | N-0131 | lékárna uzamykatelná | 800/400/1850 mm | 1 |
|  | N-0309 | stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož | 1400/600/750 mm | 2 |
|  | N-0380 | kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný |  | 2 |
|  | N-0501 | židle pevná - koženka |  | 2 |
|  | N-0505 | židle pojízdná s područkami – koženka |  | 2 |
|  | N-1530 | kartotéka A4 | cca 420/600/1350 mm | 3 |
|  | N-1533 | kartotéka A5 (sestava, 2sloupce) | cca 560/600/1250 mm | 1 |
| **6.17** | |  |  |  |
|  | N-0131 | lékárna uzamykatelná | 800/400/1850 mm | 1 |
|  | N-0309 | stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož | 1400/600/750 mm | 1 |
|  | N-0380 | kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný |  | 1 |
|  | N-0501 | židle pevná - koženka |  | 2 |
|  | N-0505 | židle pojízdná s područkami – koženka |  | 1 |
|  | N-0530 | křeslo s područkami |  | 1 |
| **6.18** | |  |  |  |
|  | N-0131 | lékárna uzamykatelná | 800/400/1850 mm | 1 |
|  | N-0309 | stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož | 1400/600/750 mm | 2 |
|  | N-0380 | kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný |  | 2 |
|  | N-0501 | židle pevná - koženka |  | 2 |
|  | N-0505 | židle pojízdná s područkami – koženka |  | 2 |
|  | N-1530 | kartotéka A4 | cca 420/600/1350 mm | 2 |
|  | N-1533 | kartotéka A5 (sestava, 2sloupce) | cca 560/600/1250 mm | 1 |
| **6.32** | |  |  |  |
|  | N-0309 | stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož | 1400/600/750 mm | 1 |
|  | N-0380 | kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný |  | 1 |
|  | N-0501 | židle pevná - koženka |  | 1 |
|  | N-0505 | židle pojízdná s područkami – koženka |  | 1 |
| **6.36** | |  |  |  |
|  | N-0162 | skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná | 800/400/1850 mm | 2 |
|  | N-0172 | skříňka policová 2-dvéřová, uzamykatelná, nízká | 800/400/750 mm | 1 |
|  | N-0309 | stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož | 1400/600/750 mm | 1 |
|  | N-0380 | kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný |  | 1 |
|  | N-0501 | židle pevná - koženka |  | 2 |
|  | N-0505 | židle pojízdná s područkami – koženka |  | 1 |
| **6.37** | |  |  |  |
|  | N-0162 | skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná | 800/400/1850 mm | 2 |
|  | N-0172 | skříňka policová 2-dvéřová, uzamykatelná, nízká | 800/400/750 mm | 1 |
|  | N-0309 | stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož | 1400/600/750 mm | 2 |
|  | N-0380 | kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný |  | 2 |
|  | N-0501 | židle pevná - koženka |  | 2 |
|  | N-0505 | židle pojízdná s područkami – koženka |  | 2 |
| **6.61** | |  |  |  |
|  | N-0163 | skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná | 800/600/1850 mm | 1 |
|  | N-0308 | stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož | 1200/600/750 mm | 1 |
|  | N-0309 | stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož | 1400/600/750 mm | 1 |
|  | N-0380 | kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný |  | 2 |
|  | N-0501 | židle pevná - koženka |  | 2 |
|  | N-0505 | židle pojízdná s područkami – koženka |  | 2 |
| **6.62** | |  |  |  |
|  | N-0133 | lékárna uzamykatelná | 900/600/1850 mm | 1 |
|  | N-0136 | lékárna/skříň výsuvná, uzamykatelná | 450/600/1850 mm | 2 |
|  | N-0163 | skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná | 800/600/1850 mm | 1 |
| **6.63** | |  |  |  |
|  | N-0163 | skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná | 800/600/1850 mm | 1 |
|  | N-0308 | stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož | 1200/600/750 mm | 1 |
|  | N-0309 | stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož | 1400/600/750 mm | 1 |
|  | N-0380 | kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný |  | 2 |
|  | N-0501 | židle pevná - koženka |  | 2 |
|  | N-0505 | židle pojízdná s područkami – koženka |  | 2 |
| **6.64** | |  |  |  |
|  | N-0133 | lékárna uzamykatelná | 900/600/1850 mm | 1 |
|  | N-0136 | lékárna/skříň výsuvná, uzamykatelná | 450/600/1850 mm | 2 |
|  | N-0163 | skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná | 800/600/1850 mm | 1 |
| **6.68** | |  |  |  |
|  | N-0170 | skříň policová 2-dvéřová uzamykatelná | 600/600/1850 mm | 2 |
| **6.72** | |  |  |  |
|  | N-0136 | lékárna/skříň výsuvná, uzamykatelná | 450/600/1850 mm | 1 |
|  | N-0162 | skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná | 800/400/1850 mm | 2 |
|  | N-0163 | skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná | 800/600/1850 mm | 3 |
|  | N-2021 | regál s 5 policemi | 900/500/1850 mm | 2 |
|  | N-2022 | regál s 5 policemi | 1000/500/1850 mm | 4 |
|  | N-5440 | skříň policová prachutěsná, nerezová | 1200/600/1850 mm | 1 |
| **6.73** | |  |  |  |
|  | N-0136 | lékárna/skříň výsuvná, uzamykatelná | 450/600/1850 mm | 1 |
|  | N-0162 | skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná | 800/400/1850 mm | 2 |
|  | N-0163 | skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná | 800/600/1850 mm | 3 |
|  | N-2021 | regál s 5 policemi | 900/500/1850 mm | 2 |
|  | N-2022 | regál s 5 policemi | 1000/500/1850 mm | 4 |
|  | N-5440 | skříň policová prachutěsná, nerezová | 1200/600/1850 mm | 1 |
| **6.75** | |  |  |  |
|  | N-0192 | skříň pro úklidové potřeby 2-dvéřová, uzamykatelná | 600/500/1850 mm | 1 |
| **6.76** | |  |  |  |
|  | N-0192 | skříň pro úklidové potřeby 2-dvéřová, uzamykatelná | 600/500/1850 mm | 1 |
| **6.87** | |  |  |  |
|  | N-0196 | skříň na podložní mísy a močové lahve - nerez | 500/600/1800 mm | 2 |
|  | N-0197 | skříň policová uzamykatelná - nerez | cca 900/450/1800 mm | 1 |
|  | N-1189 | skříňka nástěnná uzavřená, s jednou policí - NR | 1700/350/600 mm | 1 |
| **6.88** | |  |  |  |
|  | N-0196 | skříň na podložní mísy a močové lahve - nerez | 500/600/1800 mm | 2 |
|  | N-0197 | skříň policová uzamykatelná - nerez | cca 900/450/1800 mm | 1 |
|  | N-1189 | skříňka nástěnná uzavřená, s jednou policí - NR | 1700/350/600 mm | 1 |
| **6.89** | |  |  |  |
|  | N-0101 | skříň šatní 2-dvéř.uzamyk. typu "Z" 2 oddíly | 400/500/1850 mm | 14 |
| **6.91** | |  |  |  |
|  | N-2022 | regál s 5 policemi | 1000/500/1850 mm | 4 |
| **6.95** | |  |  |  |
|  | N-0101 | skříň šatní 2-dvéř.uzamyk. typu "Z" 2 oddíly | 400/500/1850 mm | 14 |
| **6.103** | |  |  |  |
|  | N-2022 | regál s 5 policemi | 1000/500/1850 mm | 4 |
| **6.104** | |  |  |  |
|  | N-0160 | skříň policová 1-dvéřová, uzamykatelná | cca 550/400/1850 mm | 1 |
|  | N-0161 | skříň policová prosklená, dolní část uzavřená, uzamykatelná | 800/400/1850 mm | 1 |
|  | N-0309 | stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož | 1400/600/750 mm | 2 |
|  | N-0370 | stolek konferenční | 600/600/450 mm | 1 |
|  | N-0380 | kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný |  | 1 |
|  | N-0501 | židle pevná - koženka |  | 2 |
|  | N-0505 | židle pojízdná s područkami – koženka |  | 1 |
|  | N-0530 | křeslo s područkami |  | 1 |
| **6.105** | |  |  |  |
|  | N-0131 | lékárna uzamykatelná | 800/400/1850 mm | 1 |
|  | N-0308 | stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož | 1200/600/750 mm | 1 |
|  | N-0309 | stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož | 1400/600/750 mm | 1 |
|  | N-0380 | kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný |  | 2 |
|  | N-0501 | židle pevná - koženka |  | 2 |
|  | N-0505 | židle pojízdná s područkami – koženka |  | 1 |
| **6.106** | |  |  |  |
|  | N-0131 | lékárna uzamykatelná | 800/400/1850 mm | 1 |
|  | N-0308 | stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož | 1200/600/750 mm | 1 |
|  | N-0309 | stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož | 1400/600/750 mm | 1 |
|  | N-0380 | kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný |  | 2 |
|  | N-0501 | židle pevná - koženka |  | 2 |
|  | N-0505 | židle pojízdná s područkami – koženka |  | 1 |
| **6.107** | |  |  |  |
|  | N-0162 | skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná | 800/400/1850 mm | 1 |
|  | N-0131 | lékárna uzamykatelná | 800/400/1850 mm | 1 |
|  | N-0309 | stůl pracovní - 2 x průchod, kov. podnož | 1400/600/750 mm | 2 |
|  | N-0380 | kontejner pojízdný, 4 zásuvky, uzamykatelný |  | 2 |
|  | N-0501 | židle pevná - koženka |  | 2 |
|  | N-0505 | židle pojízdná s područkami – koženka |  | 2 |
| **6.108** | |  |  |  |
|  | N-0131 | lékárna uzamykatelná | 800/400/1850 mm | 1 |
|  | N-0162 | skříň policová 2-dvéřová, uzamykatelná | 800/400/1850 mm | 1 |
| **6.120** | |  |  |  |
|  | N-2022 | regál s 5 policemi | 1000/500/1850 mm | 6 |
| **6.129** | |  |  |  |
|  | N-2022 | regál s 5 policemi | 1000/500/1850 mm | 2 |
| **6.130** | |  |  |  |
|  | N-2022 | regál s 5 policemi | 1000/500/1850 mm | 2 |