Příloha č. 1: Specifikace předmětu VZ

Předmětem zakázky je oprava a zhodnocení 2 ks soustruhů S32/750-výrobce TOS Žebrák ( inv. č. 2-32-00000, 2-86-00000) a to pro každý stroj minimálně v rozsahu uvedeném v tabulce.

**Zadavatel požaduje opravu a zhodnocení soustruhů buď najednou, nebo po jednotlivých strojích dle možností dodavatele, ale musí být splněný celkový termín plnění zakázky, fakturace bude probíhat až po splnění celého předmětu zakázky bez vad a připomínek.**

**Součástí nabídky jsou i náklady na montáž, demontáž, dopravu, připojení a uvedení do provozu v místě plnění. Dodavatel si zajistí naložení, složení, vystěhování a nastěhování strojů na původní místa. Zadavatel nedisponuje prostředky pro nakládání strojů.**

**Nejvyšší přípustná cena je 325 000,- Kč s DPH, 268 595,- Kč bez DPH**

**Specifikace prací a dodávek:** v nabídce doplňte vyplněnou a podepsanou tabulku specifikace jako přílohu smlouvy, nepodepsaná nebo nevyplněná specifikace bude považována za nesplnění specifikace a nabídka bude vyřazena.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P.č | Požadavek | Splnění požadavku (vyplní uchazeč) |
| 1. | Kontrola a případné přebroušení loží, saní, příčného suportu, vřetena, pinoly koníka. | ANO - NE |
| 2. | Kontrola a případné přebroušení + zaškrabání vodících ploch nožového suportu, případná výměna šroubu s matkou, klínů, excentru, klouzátka a čepu, nožové hlavy.  | ANO - NE |
| 3. | komplet rozebrání a případná výměna potřebných ND do suportové skříně, závitové skříně, rychlostní skříně a ve vřeteníku. (Nortonova skříň- řezání závitů) | ANO - NE |
| 4. | Přetěsnění všech míst možného úniku kapalin. | ANO - NE |
| 5. | Kontrola a případná výměna vadných dílů –ovládacích prvků elektroinstalace (spínače apod.) | ANO - NE |
| 6. | renovace a výměna mechanických ovládacích prvků stroje | ANO - NE |
| 7. | vystavení protokolu přesnosti, elektrorevizní zpráva  | ANO - NE |
| 8. | předání strojů v místě plnění (Střední škola řemesel a služeb Moravské Buidějovice) | ANO - NE |
| 9. | poskytovaná záruční doba na opravu min. 24 měsíců | uveďte konkr. hodnotu: |
| 10. | dostupnost servisu min. do 72 hodin od nahlášení závady | Uveďte konkr. hodnotu: |

   Uchazeč musí vyplnit všechny kolonky, čímž potvrzuje splnění požadavků zadavatele.  V případě nevyplnění, či nesplnění některého z požadavků bude nabídka vyřazena.

Datum: ………………………………

………………………………..... Razítko, jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče nebo za uchazeče