**Technická specifikace dodávky**

**Část 1**

**3D PULZNÍ MAGNETOTERAPIE – 1 KS**

**Maximální nabídková cena za předmět plnění: 110 496 Kč bez DPH**

**133 700 Kč včetně DPH**

**Popis přístroje, jeho přínos a využití**

Pulzní magnetoterapie je vhodná a šetrná léčba především pro skupiny seniorů s diagnostikou chronických degenerativních nemocí, osteoporózou, otoků, zánětů a ztuhlých svalů. Účinek je pozorovatelný především ve zlepšení prokrvení cév, posílení kostní i chrupavčité tkáně, regeneraci svalů.

**Specifikace pro 1 ks**

Uvedené požadavky jsou nepodkročitelné, to znamená, že jejich nesplnění povede k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **P. č.** | **Požadavek** | **Nabízená hodnota** |
| **1** | 3D rotační magnetické pulzy |  |
| **2** | Barevný dotykový displej |  |
| **3** | 4 výstupy pro aplikátory |  |
| **4** | Možnost spuštění 2 programů současně |  |
| **5** | Nastavitelná frekvence generovaných pulzů, minimální rozsah frekvence pulzů 1 – 160 Hz |  |
| **6** | Tvar pulzů: exponenciální, obdélníkové, sinusové, trojúhelníkové |  |
| **7** | Nastavení vlastních uživatelských programů |  |
| **8** | Databáze přednastavených programů – textová volba diagnóz |  |
| **9** | Nastavitelná doba aplikace |  |
| **10** | Možnost provozu přístroje na baterii |  |
| **Aplikátory** | | |
| **12** | Aplikátor – terapeutické lehátko s posuvným solenoidem |  |
| **13** | Aplikátor – pružný solenoid bez pevného skeletu |  |
| **14** | Aplikátor – solenoid s plochým dnem, průměr 30 cm |  |
| **15** | Aplikátor – solenoid s plochým dnem, průměr 60 cm |  |
| **16** | Aplikátor – třídílný s otvory, min. délka 80 cm |  |
| **17** | Aplikátor – třídílný bez otvorů, s možností fixace, min. délka 60 cm |  |

**Zadavatel akceptuje odchylku od číselných parametrů o +/- 10 %**

**Poznámka:** Do sloupce *„Nabízená hodnota“* doplní účastník číselnou hodnotu parametru nabízeného zařízení a potvrdí splnění požadavku slovem „ANO“, případně doplní další vysvětlující text.