**Stravovací provoz – upřesňující údaje**

Počet evidovaných strávníků k říjnu 2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nemocnice | Zaměstnanci | Pacienti | Externí |
| Jihlava | 1300 | 700 | 280 |
| Havlíčkův Brod | 550 | 750 | 50 |
| Třebíč | 1100 | 500 | 100 |
| Nové Město na Moravě | 1200 | 400 | 50 |
| Pelhřimov | 700 | 300 | 50 |

Specifikace čteček v jednotlivých nemocnicích

Nemocnice Jihlava – MIFARE typ: 14443A; technický popis: <http://www.cominfo-trade.com/cz/produkty/komponenty-a-hardware/bezkontaktni-ctecky>

Nemocnice Havlíčkův Brod - Proxy card reader 1.03 125 kHz; technický popis: <http://www.z-ware.cz/?40-externi-ctecky>

Nemocnice Třebíč - PROMAG PCR 300 (USB); technický popis: <http://www.promageurope.com/products/rfid-readers-and-writers/rfid-reader-pcr300.htm>

Nemocnice Třebíč - požaduje koexistenci dodaného řešení stravovacího provozu se systémem Altisima (dříve Cominfo), který v nemocnici řeší objednávání a výdej zaměstnanecké stravy a provoz bufetu pro návštěvníky a zaměstnance. Obsluhu čteček v tomto případě nebude zajišťovat NIS, ale i nadále systém Altisima (dříve Cominfo).

Stravovací provoz bude pořízen pouze pro pacienty v rámci NIS.

Nemocnice Pelhřimov - Cominfo ENCO USB ; technický popis: <http://produkty.topkontakt.idnes.cz/p/snimac-enco-s-usb-rozhranim/1035669/>

Nemocnice Nové Město na Moravě -, koexistenci dodaného řešení stravovacího provozu se systémem Anete Kredit, který v nemocnici řeší objednávání a výdej zaměstnanecké stravy a provoz bufetu pro návštěvníky, pacienty a zaměstnance. Obsluhu čteček (jakož i dalších periferií tohoto systému) nebude zajišťovat nemocniční systém, ale i nadále systém Kredit. Organizace v současné době používá čtečky RFID 125 kHz ANETE, které byly součástí dodávky systému Kredit.

Specifikace používaných čipových karet/čipů

Nemocnice Jihlava - Mifare Standard 4KB

Nemocnice Havlíčkův Brod - PROXY karty

Nemocnice Třebíč - Mifare Standard 4KB.

Nemocnice Nové Město na Moravě – zajišťováno systémem Anete Kredit (viz. Zadávací dokumentace, příloha č. 3 Technické zadání, kap. 2 Požadavky na rozsah NIS), pro tento účel organizace používá RFID přívěsky (tagy) standardu RFID 125 kHz, EM4102 nebo kompatibilní.

Nemocnice Pelhřimov - Mifare ultralight

Minimální počet pokladen (doplňkový prodej, kantýna)

Nemocnice Jihlava – 1ks pro jídelnu a doplňkový prodej (v případě pozdějšího připojení kantýny 2ks)

Nemocnice Havlíčkův Brod – 1ks pro jídelnu a doplňkový prodej (plus 2ks v případě přiřazení kantýny v hlavní budově)

Nemocnice Třebíč - 1ks pro jídelnu a doplňkový prodej

Nemocnice Nové Město na Moravě – dodání pokladen není požadováno

Nemocnice Pelhřimov – 2 ks pokladny

Minimální počet objednávacích terminálů

Nemocnice Jihlava – 2ks terminálů

Nemocnice Havlíčkův Brod – 2ks terminálů

Nemocnice Třebíč – 2ks terminálů

Nemocnice Nové Město na Moravě – dodání objednacích terminálů není požadováno

Nemocnice Pelhřimov - 2ks terminálů

Minimální počet výdejových terminálů

Nemocnice Jihlava - 4ks terminálů

Nemocnice Havlíčkův Brod - 1ks terminálu

Nemocnice Třebíč - 3ks terminálů

Nemocnice Nové Město na Moravě – dodání výdejových terminálů není požadováno

Nemocnice Pelhřimov – 1ks terminálu