**GEODETICKÉ PRÁCE**

**Jaromír Tetík e-mail : jaromir.tetik@post.cz**

**Rosolova 659 Pelhřimov mobil : 606 963 660**

**393 01**

TECHNICKÁ ZPRÁVA

**Katastrální území**  *Pacov*

**Stavba** *Pasportizace kanalizace ul. Žižkova a Myslíkova*

***PA\_044***

**Objekt**

**Investor**

**Dodavatel**

**Zaměřil** *Tetík*

**Dne** *září 2018*

**Systém polohový** *JTSK*

**výškový** *Bpv*

**Měřítko náčrtu** *1:500, 6 x A3*

**Seznam souřadnic** *7 stran*

**Třída přesnosti** *3*

**Poznámky** *Zaměření bylo provedeno polární metodou z bodů připojených na body digitální-technické mapy Pacova . Zaměřeny byly sítě v požadované oblasti. Zpracováno dle směrnic GIS VODAK Humpolec .*

Vyhotovil dne: 24. 9. 2018 *J. Tetík*

pod ev. č.  **540/c/2018**

úředně ověřil oprávněný zeměměřický inženýr

**ing. Jan Hamerník**

číslo položky seznamu ČÚZK  1418/95

dne: 24.9.2018