**12 - Laminátor A3**

Laminování za cca 1 min od zapnutí. Umožňuje kvalitní laminaci až do formátu A3 v rozsahu 80–125 mic tloušťky laminovacího filmu, včetně laminace fotografií. Max. tloušťka dokumentu 0,6 mm. Laminátor disponuje systémem pro uvolnění válců a případné zpětné vysunutí laminovaného dokumentu – uvolňovací páčka na zadní části stroje. Prosvětlený LED diodový displej usnadňuje výběr pracovního stavu.

Laminovací šířka: 318 mm

Laminovací rychlost: 30 cm/min

Tloušťka laminovací fólie: 80–125 mic

Náběh do pracovního stavu: cca 1 min

Počet laminovacích válců: 2

Napájení: 220–240V/50Hz

****