**27 - Podlahový vysavač**

Vysávání suché

Příkon vysavače minimálně 700 W

Hlučnost maximálně 70 dB

Regulace výkonu na vysavači

Objem prachového sáčku nebo nádoby minimálně 3 l

Typ filtrace sáčkový

Turbokartáč Ano

Typ turbokartáče vzduchový, mini

Hubice na tvrdé podlahy Ano

Délka kabelu minimálně 6 m

Provedení trubice kovová teleskopická

Zdroj energie síťový 230V

Příslušenství:

Přívodní kabel automatické navinutí

teleskopická kovová sací trubice

univerzální hubice Deep Clean

parketová hubice

kartáček na nábytek/štěrbinová hubice 2v1

maxi turbo kartáč; mini turbo kartáč

v balení 2 ks sáčků - 1 ks přímo ve vysavači, 1 ks náhradní

