**20 - MIXER PONORNÝ**

Plynulá regulace rychlosti.

Nerezové provedení.

Odnímatelná noha a rozebíratelný nůž pro snadné čištění

Noha a zvon z jednoho kusu.

Nůž, zvon a noha z nerezové oceli

vybavení:

• mixovací nůž,

• emulgátor,

• držák na zavěšení,

• montážní klíč pro snadné rozebrání mixovacího nože.

napětí: 230 V

příkon: 220 W

počet ot/min: 2000 - 10500 ot/min.

délka ramene mixéru: 160 mm

plynulá regulace otáček: Ano

váha max.: 1,5 kg