**36 - Kombinované kladivo**

Příkon min 1100 W

Počet otáček bez zatížení min 450 ot.-min

Energie příklepu min 7.5 J

Počet příklepů při zatížení 3000 př.-min

Počet otáček při pl. zatížení (měkký př.) 430 ot.-min

Max průměr vrtání bitu 40 mm

Max průměr vrtání tunelového vrtáku 65 mm

Max průměr vrtání korunky150 mm 105 mm

Vibrační vrtání 16.8 m-s2

Vibrační sekání 16.7 m-s2

Hmotnost max 6.5 kg

Dodávaný v kufr

Minimální výbava 5kg kombinovaného kladiva SDS, 4m kabel, přídavní postranní rukojeť, kufr.

