**08-44 – Dekontaminační přístroj**

* Dekontaminační přístroj určený pro dekontaminaci nebezpečného zdravotnického odpadu na odpad ostatní – především použitých inkontinenčních pomůcek a redukci jeho objemu.
* Provedení dekontaminace:

Odpad uložený do speciálních k tomu určených pytlů,

Odpad ošetřen desinfekčním roztokem

Po dekontaminaci pytel uzavřen zatavením

Redukce objemu minimálně o 65 %

Po dekontaminaci odpad zbaven nebezpečnosti – infekčnosti.

Délka trvána dekontaminace max. 120 sekund.

* Displej pro zobrazení fáze dekontaminace
* Objem přístroje (vnitřní komory): min. 100 litrů
* El připojení 230 V
* Součástí dodávky je i doprava, instalace a zaškolení obsluhy.
* Záruka na přístroj min. 2 roky
* Český návod k obsluze