**27 - Podlahový vysavač**

Vysávání suché

Příkon vysavače minimálně 600 W

Hlučnost maximálně 75 dB

Regulace výkonu na vysavači

Objem prachového sáčku nebo nádoby minimálně 3 l

Typ filtrace sáčkový

Hubice na tvrdé podlahy Ano

Délka kabelu minimálně 6 m

Provedení trubice teleskopická

Zdroj energie síťový 230V

Příslušenství:

Přívodní kabel automatické navinutí

teleskopická kovová sací trubice

univerzální hubice

kartáček na nábytek/štěrbinová hubice 2v1

maxi turbo kartáč; mini turbo kartáč

v balení minimálně 2 ks sáčků - 1 ks přímo ve vysavači, 1 ks náhradní

