**27 - Podlahový vysavač**

sáčkový vysavač

objem sáčku min. 4 litry

výkon motoru min. 800W

hlučnost max. 70dB

Hepa filtr min. H13

akční rádius min. 13 metrů

automatické navíjení el.kabelu

kovové teleskopické trubice

měkčená kolečka

příslušenství min.: turbo kartáč

parketová hubice

hubice na čalounění

štěrbinová hubice

prachovka