**45 – Laminovačka**

Laminátor určen jak pro limanaci A3 a A4

pro fólie max. 2×125 mikronů, šířka štěrbiny cca 297mm, rychlost 250mm/min,

doba ohřevu max. 5min, počet válců 2 ks, laminování za tepla a za studena,

výbava: protizasekávací systém

