**06-46 – Projektor**

Základní funkce:

Promítá 2D i 3D obraz

Interpolace snímků a funkce zvýraznění detailů

Životnost lampy 7 500 hodin

Aplikace iProjection pro dálkové ovládání: Ovládání projektoru pomocí chytrého zařízení

Technologie Wi-Fi a Miracast: Streamování videa ze zařízení Android

Obraz:

Barevný světelný výstup: 2.200 lumeny- 1.500 lumeny (ekonomický) v souladu s normou ISO 21118:2012

Bílý světelný výstup: 2.200 lumeny – 1.500 lumeny (ekonomický) v souladu s normou ISO 21118:2012

Rozlišení: Full HD 1080p, 1920 × 1080, 16:9

Vysoké rozlišení (HD): Full HD 3D

Poměr stran obrazu: 16:9

Kontrastní poměr: 35.000 : 1

Lampa: 200 W, 4.000 h Životnost, 7.500 h Životnost (v úsporném režimu)

Korekce lichoběžníku

Auto vertikální: ± 30 °, Manuální horizontální ± 30 °

Editace videa: 10 bitů

2D vertikální obnovovací frekvence: 192 Hz – 240 Hz

3D vertikální obnovovací frekvence: 400 Hz – 480 Hz

Reprodukce barev: Až 1,07 miliardy barev

Optika:

Projekční poměr: 1,22 – 1,47:1

Zoom: Manual, Factor: 1,2

Objektiv: Optika

Úhlopříčka promítaného obrazu: 34 palce – 332 palce

Clonové číslo projekčního objektivu: 1,58 – 1,72

Ohnisková vzdálenost: 16,9 mm – 20,28 mm

Ostření: Manuální

Posun: 10 : 1

Možnosti připojení:

Audiovstup

MHL

Audiovýstup

stereofonní konektor mini-jack

Kompozitní vstup

HDMI vstup (1×)

VGA vstup

USB 2.0 typu Mini-B

USB 2.0 typu A

Wi-Fi Direct

Foto ilustrační

