**04-23 – profi račka**

Profesionální pračka s předním plněním

Buben a vana z nerezové oceli

Kapacita minimálně 7 kg

Dvířka se otevírají na 180° pro snadné vkládání a vyjímání prádla

Rychlost otáček až 1400 ot/min

G-factor minimálně 500

Hlučnost maximálně 80 dB

vypouštěcí systém - vypouštěcí ventil/samospádem

LED kontrolky zobrazující aktuální průběh pracího programu

Zobrazení času do konce pracího programu

Součástí dodávky bude i zaškolení, instalace a zprovoznění