newlogoczrgb**Nemocnice Jihlava**

**Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovací dům**

Příloha B.1.2

**Specifické požadavky Objednatele**

Příloha „Specifické požadavky Objednatele“ je tvořena třemi samostatnými dokumenty, popisující specifické požadavky objednatele na modely BIM nad rámec Datového standardu staveb České agentury pro standardizaci.

Tyto přílohy dále zpodrobňují tzv. principy tvorby digitálních modelů stavby (DiMS) popsané v metodice *Principy tvorby DiMS podle Datového standardu staveb (DSS) pro pozemní stavby – pro pilotní projekty*, jež tvoří přílohu *I.A/ Specifické požadavky na informace* pravidel pro tvorbu, předání a užívání informačního modelu – BIM Protokolu.

Jedná se o tyto přílohy:

* Příloha B.1.2.1 – Specifické požadavky Objednatele – DUR
* Příloha B.1.2.2 – Specifické požadavky Objednatele – DSP
* Příloha B.1.2.3 – Specifické požadavky Objednatele – DPS

Tyto přílohy navazují na uvedenou metodiku, zejména pak na ustanovení odst. 7 PODROBNOST DiMS („G“ A „I“), kdy rozsah a podrobnost dokumentace a tím i DiMS je definována jednak vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci stavby a EN 17 412 (LOIN, Level of Information Need) pro tento projekt následovně:

* účel užití: viz Zadávací dokumentace – Příloha č. 6 Seznam účelů užití BIM;
* aktéra: veřejný zadavatel;
* milník: DUR, DSP, DPS;
* zatřídění do klasifikace CCI v rámci DSS, resp. DSO (Datového standardu Objednatele);
* požadavky na geometrii – G: G1, G2, G3, rozpracované těmito specifickými požadavky;
* požadavky na alfanumerické informace – I: dle DSO;
* požadavky na dokumenty: dle Přílohy B.1.1 – Požadavky Objednatele na informace.