newlogoczrgb**Nemocnice Jihlava**

**Pavilon rehabilitační, následné a geriatrické péče a parkovací dům**

Příloha B.1.3

**Datový standard Objednatele**

Příloha „Datový standard Objednatele“ je tvořena třemi samostatnými dokumenty, tabelárního charakteru ve formátu \*.xls nebo \*.xlsx).

Jedná se o tyto přílohy:

• Příloha B.1.3.1 – Datový standard Objednatele – DUR

• Příloha B.1.3.2 – Datový standard Objednatele – DSP

• Příloha B.1.3.3 – Datový standard Objednatele – DPS

Tato příloha BIM Protokolu specifikuje výčet požadovaných popisných negrafických alfanumerických informací.

Datový standard Objednatele je odvozen z Datového standardu staveb (DSS) připraveného Českou agenturou pro standardizaci, respektuje jeho principy a způsob zápisu dat, přičemž zohledňuje specifické potřeby Objednatele a z nich vzešlé požadavky na informace.

Tyto specifické požadavky jsou odvozeny z doplněných účelů užití BIM modelů nad rámec Agenturou připravovaného DSS. Vyjmenování a popis těchto účelů užití je v samostatném dokumentu Zadávací dokumentace – Příloha č. 6 Seznam účelů užití BIM. Požadavky Objednatele na informace jsou definovány v tabelárních dokumentech, a to ve sloupcích označených příslušným účelem, např. DSSU011 DiMS, jako podklad pro zpracování výkazu výměr apod.

Přílohy Datový standard Objednatele tak navazují na přílohy Specifických požadavků na informace s tím, že vlastnosti zaváděné v dílčích DiMS nad rozsah Datového standardu staveb (DSS) musejí být přehledně doplněny a společně s odevzdáním DiMS předány Objednateli.

Způsob provedení bude uveden v dokumentu Plán realizace BIM (BEP) dle Přílohy B.1.1 Požadavky Objednatele na informace.

Poskytovatel musí dodržovat předepsané označení a další charakteristiky vlastností (jednotky, datový typ, typ hodnoty apod.).