**Příloha č. 1a -– Technická specifikace elektroautomobil**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Přehledná rekapitulace splnění všech zadaných technických parametrů** | | |
| **Parametr** | **Požadavek** | **Nabídka-doplní uchazeč ano/ne, příp. uvede hodnotu** |
|
| **Tovární značka a typ automobilů: uchazeč doplní** | | |
| Nové vícemístné vozidlo L2H1 v úpravě pro přepravu imobilních osob | Ano |  |
| Počet míst k sezení min. 5 (včetně řidiče) + 1 imobilní osoba na vozíku | Ano |  |
| Zdroj energie | elektřina |  |
| Motor | elektromotor |  |
| Výkon motoru | Min. 85 kW |  |
| Dojezd na 1 nabití (km) na elektrický pohon (dle WLTP) | Min. 220 |  |
| Kapacita baterií (kWh) | Min. 50 |  |
| Možnost dobíjení z běžné elektrické zásuvky 230V v jedné fázi | Ano |  |
| Možnost dobíjení pomocí wallboxu | Ano |  |
| Prosklení vozidla ve 2. a případně 3. řadě, bez dělící přepážky mezi 1. a 2. řadou | Ano |  |
| Boční posuvné dveře na pravé straně, včetně úchopového madla | Ano |  |
| Zadní (páté) dveře, prosklené | Dvoukřídlé, úhel otevření 180o |  |
| Obložení stěn, stropu, a omyvatelné a protiskluzné obložení podlahy | Ano |  |
| Osvětlení vnitřního prostoru pro cestující | Ano |  |
| Rozvor v mm | Min. 3 200 |  |
| Výška přepravního prostoru v mm | Minimálně 1 300 |  |
| Denní LED světla | Ano |  |
| Asistent nouzového brzdění | Ano |  |
| Asistent ESP | Ano |  |
| Systém pomoci při rozjedu v kopci/svahu | Ano |  |
| Parkovací kamera a zadní parkovací asistent | Ano |  |
| Radio MP3, USB, dotykový displej, Hands free Bluetooth | Ano |  |
| Minimálně manuální klimatizace | Ano |  |
| Tři sedadla ve 2. řadě, s tříbodovými bezpečnostními pásy - sedadla musí zůstávat ve voze i při převozu imobilní osoby ve třetí řadě | Ano |  |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním | Ano |  |
| Tempomat | Ano |  |
| Volant výškově stavitelný | Ano |  |
| Elektricky ovládaná okna předních dveří | Ano |  |
| Elektricky vyhřívaná a ovládaná vnější zpětná zrcátka | Ano |  |
| Minimálně airbag řidiče a spolujezdce | Ano |  |
| Povinná výbava dle platných právních předpisů | Ano |  |
| ~~Maximální celková hmotnost vozidla~~ | ~~3000 kg~~ |  |
| Maximální celková hmotnost vozidla | 3500 kg |  |
| Vozidlo je možné řídit s řidičským oprávněním na skupinu B | Ano |  |
| ~~Výška posuvných dveří~~ | ~~Min. 1200 mm~~ |  |
| Minimální objem nákladového prostoru | Min. 6 m3 |  |
| Celková délka vozidla max. | 5 200 mm |  |
| Celková výška vozidla | Max. 2 000 mm |  |
| Záruka na vozidlo | Minimálně 24 měsíců |  |
| Záruka na vysokonapěťový akumulátor | Minimálně 24 měsíců |  |
| Sada na opravu pneumatiky | Ano |  |
| Barva karoserie |  | barva |
| **Vozidlo bude upraveno pro převoz těžce tělesně postižených osoby na invalidním vozíku, které bude opatřeno zvedací plošinou nebo sklopnou nájezdovou rampou** | | |
| Nosnost plošiny či rampy min. 300 kg | Ano |  |
| Minimálně posilovací plynové vzpěry plošiny či rampy | Ano |  |
| Protiskluzová a lehce omyvatelná podlaha | Ano |  |
| Kotvení vozíku k podlaze, včetně tříbodového bezpečnostního pásu | Ano |  |
| Garance všech záruk na vozidlo od výrobce | Ano |  |
| Záruka na plošinu | Minimálně 24 měsíců |  |
| Doklad k o schválení technické způsobilosti typu konstrukční části vozidla nebo výbavy vozidla vydané Ministerstvem dopravy České republiky – splnění požadavku bezpečného provozu na komunikacích | Ano |  |

V\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_dne:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

……………………………………………………………………..

Razítko a podpis oprávněného zástupce uchazeče