Veřejná zakázka **laboratoř chemie GJ-A1LC**

**Část 3 – Laboratorní sušárna**

Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek / smlouvy – **Specifikace předmětu plnění**

**Část 3 – Laboratorní sušárna**

Dodání přístroje s uvedením do provozu a dopravou. Pro potřeby v režimu výuky studentů gymnázia v laboratoři chemie.

Dodán bude přístroj s následující základní identifikací:

| **přístroj** | **výrobce** | **typové označení** |
| --- | --- | --- |
| Laboratorní sušárna s přirozenou cirkulací (1 ks) |  |  |

Nabízené a dodané plnění musí splňovat níže uvedené technické podmínky:

|  |  |
| --- | --- |
| **technická podmínka** | **splnění podmínky dodavatelem[[1]](#footnote-1)** |
| **Rozměry** | |
| Vnější rozměry **max. v x š x h 710x590x450mm** | ANO/NE |
| Vnitřní objem **od-do 30-40 l** | ANO/NE |
| **Parametry** | |
| Teplotní rozsah **20-320°C** | ANO/NE |
| Přirozená cirkulace vzduchu v komoře | ANO/NE |
| Rovnoměrné rozložení teploty | ANO/NE |
| Použití – vhodné pro sušení sypkých látek | ANO/NE |
| Elektronické ovládání výfukové klapky | ANO/NE |
| Teplotní čidla **min. 2** | ANO/NE |
| Vnitřní komora a vnější plášť z nerezové oceli | ANO/NE |
| Izolované vnější nerezové dveře | ANO/NE |
| Zadní kryt z pozinkované oceli | ANO/NE |
| Drátěná nebo děrovaná police, počet min. 1 | ANO/NE |
| Příkon do 2,5 kW | ANO/NE |
| Dvojitý displej pro odečítání hodnot | ANO/NE |
| Možnost přenosu dat pomocí USB | ANO/NE |
| Kompletní menu v ČJ nebo AJ | ANO/NE |

V [\_\_\_\_\_] doplnit dne [\_\_\_\_\_] doplnit

(el.) podpis:

…………………………………………….

[\_\_\_\_\_] doplnit titul, jméno, příjmení

[\_\_\_\_\_] doplnit funkci osoby oprávněné jednat za dodavatele

1. ***Pokyny pro dodavatele:***

   *Dodavatel pravdivě vyplní každé pole sloupce. Dodavatel uvede „ANO“ v případě, že jím nabízené plnění podmínku splňuje, „NE“ v případě, že ji nesplňuje. Je-li v podmínce předepsána konkrétní hodnota, rozsah hodnot, min. či max. hodnota, dodavatel uvede konkrétní hodnotu(y), kterou(ými) nabízené plnění disponuje.*

   *Přitom platí, že veškeré shora uvedené technické podmínky jsou uvedeny jako minimální (popř. dle jejich povahy jako maximální) a závazné, tj. vyjadřují minimální technickou úroveň, která musí být dodavatelem dodržena..*

   ***Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.*** [↑](#footnote-ref-1)