**03-06 Mechanický invalidní vozík**

Skládací mechanický vozík

Nosnost vozíku 130 kg

Nastavitelná hloubka sedu a loketní opěrky

Postranice odklopitelné a odnímatelné

Dělené stupačky vozíku, odnímatelné a odklopitelné

Madla pro tlačení vozíku

Textilní potahy vozíku

zadní kolo min 24“, přední kolečka min 8“,

**Pláště kol ve světlé barvě z důvodu možných šmouh na podlaze**

Foto ilustrační

