**03-07 Chodítko mechanické**

Mechanické chodítko

Zatížení vozíku 100 kg

Otočná kolečka o průměru minimálně 90 mm s brzdou

Rukojeti z měkké pěny

Držák pro infúzi

Čalouněná loketní podporou s možností plynulého nastavení výšky,

Odnímatelný sedák

Foto ilustrační

