**23 - Lednice do stacionáře**

Kategorie: Volně stojící chladnička

Počet hvězdiček mrazící části: 4

Doba skladování při výpadku proudu (h): 15-16 h

Způsob odmrazování v chladicí části: automatický

Hmotnost přístroje (kg): 53 -55 kg

Dveřní police: 5

Počet polic v chladicí části: min. 5

z toho nastavitelných polic: min. 4

Box na láhve

Možnost záměny dveří pravé/levé

Napětí: 220-240 V

Čistý obsah mrazicí část (l): 20-25

klasická chladicí část (l): 220-230 l

Police na láhve: ano

Chladivo: R 600a

Rukojeť: ergonomická rukojeť

Misky na ovoce a zeleninu: 2

Systém chlazení: statický

Klimatická třída: SN-ST

Osvětlení chladící části: LED osvětlení

Materiál polic v chladící části: sklo

Výška (cm): 140 -145 cm

Šířka (cm): 54 - 56 cm

Hloubka včetně odstupu od zdi (cm): 62 - 64 cm

Počet kompresorů: 1

Typ ovládání: mechanické

Počet chladicích okruhů: 1

Počet teplotních zón: 2

Odvětrání zepředu, zasunutí těsně ke stěně: Ano

Způsob odmrazování v mrazící části: ruční

Druh dveřní police: poličky s držákem lahví a konzerv

Barevné provedení stěn: bílé

Barevné provedení dveří: bílé

Způsob ovládání: otočný ovladač

Umístění ovládání: uvnitř

Energetická třída: A++

Spotřeba elektrické energie za 24 h: 0,485 kWh / 24h

Spotřeba elektrické energie za 365 dní: max. 180 kWh

Hlučnost (dB): max. 40 dB