**13 - Skartovačka**

Senzor Safe Sense skartovačku automaticky zastaví, když se dotknete krytu.

Stroj řeže na částice o rozměrech 4 × 50 mm – bezpečnostní stupeň DIN je P-3 u papíru a T-3 u karet.

|  |  |
| --- | --- |
| Šířka vstupního otvoru | 230 mm |
| Objem koše | 22 l |
| Skartuje | papír |
| Max. skartovací kapacita | 10 listů/70g papíru |

Konec formuláře