**23 - Lednice do stacionáře**

Kombinovaná chladnička s mrazákem volně stojící

Energetická třída: A++

Hlučnost (dB): max. 50 dB

Čistý obsah mrazicí část (l): minimálně 18 l

klasická chladicí část (l): minimálně 218 l

Počet hvězdiček mrazící části: 4

Způsob odmrazování v chladicí části: automatický

Počet dveřních polic minimálně: 4

Druh dveřní police: poličky s držákem lahví a konzerv

Počet polic v chladicí části: min. 4

z toho nastavitelných polic: min. 4

Možnost záměny dveří pravé/levé

Napětí: 220-240 V

Police na láhve: ano

Misky na ovoce a zeleninu: minimálně 1

Osvětlení chladící části: LED osvětlení

Materiál polic v chladící části: sklo

Výška (cm): 140 -145 cm (+/- 5 cm)

Šířka (cm): 54 - 56 cm (+/- 5 cm)

Hloubka včetně odstupu od zdi (cm): 64 cm (+/- 5 cm)

Typ ovládání: mechanické

Způsob ovládání: otočný ovladač