**05-31 Šicí stroj**

4-krokové šití knoflíkové dírky  
Celokovový kyvný chapač  
Volné rameno  
Přednastavená délka stehu  
Možnost šití dvojjehlou  
Ořezávač nití  
Rychloupínací patky – min. 4 ks

Celokovová konstrukce  
Příkon motoru 70 W  
Dodání včetně příslušenství