Veřejná zakázka **Nemocnice Havlíčkův Brod - přístrojové vybavení č. II**

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace / smlouvy – **Specifikace předmětu plnění – část 1 - Biohazard box ONM - příslušenství**

**Biohazard box ONM – příslušenství**

Předmětem plnění je dodávka příslušenství pro Biohazard box ONM MB180NM

Nabízené příslušenství splňuje níže uvedené technické podmínky:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Podmínka plnění** | **Splnění podmínky dodavatelem[[1]](#endnote-1)** | **Číslo strany nabídky dodavatele[[2]](#endnote-2)** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametry systému** | | |
| **Technické označení – typ rozplňovací stanice – doplní dodavatel** |  |  |
| 1 ks manuální rozplňovací stanice  • 1 ks manipulační wolframové stínění stříkačky 3ml  • 1 ks manipulační wolframové stínění stříkačky 5ml  • 1 ks manipulační wolframové stínění stříkačky 10ml  • 1 ks stojan pro připojení jehly bez přímého kontaktu rukou  • Kontrolní zářič integrovaný v přístroji (nutná denní kontrola stability), s metrologickým ověřením  • Ovládací PC, včetně SW  • OS Win10 Proffesional 64-bit  • Obousměrná komunikace a připojení do NIS (FONS Enterprise STAPRO) | ANO |  |
| **CENA ZA ROZPLŇOVACÍ STANICI (v Kč bez DPH)** | **Kč bez DPH** | |
| **Ostatní příslušenství** | | |
| 1 ks stínící šikmý stojan na eluát s průhledem z Pb skla | ANO |  |
| 2 ks stínící kontejner pro manipulaci s roztokem RA | ANO |  |
| 1 ks samostatný stínící štít (stínění min. ekvivalent Pb 10 mm) | ANO  hodnota |  |
| 1 ks pinzeta/nástroj pro manipulaci s lahvičkou radiofarmaka - rovný | ANO |  |
| 3 ks pinzeta/nástroj pro oddělení krytu injekční jehly | ANO |  |
| 1 ks stínění stříkačky 3ml a 1ks stínění stříkačky 5ml pro bezpečnost během natahování – wolframové stínění s Pb sklem | ANO  hodnota |  |
| Kontrolní PC/notebook pro měření aktivity (kompaktní zařízení s odpojitelnou klávesnicí, dotykový min. 13“ displej, min. 4jádrový procesor, min. 8GB RAM, Win10 Proffesional 64-bit) | ANO  hodnota |  |
| **CENA ZA OSTATNÍ PŘÍLUŠENSTVÍ (v Kč bez DPH)** | **Kč bez DPH** | |

V [\_\_\_\_\_] doplnit dne [\_\_\_\_\_] doplnit

(el.) podpis:

…………………………………………….

[\_\_\_\_\_] doplnit titul, jméno, příjmení

[\_\_\_\_\_] doplnit funkci osoby oprávněné jednat za dodavatele

1. *Dodavatel vyplní každé pole sloupce. Dodavatel v každém poli sloupce uvede „ANO“ v případě, že jím nabízený přístroj podmínku splňuje, „NE“ v případě, že ji nesplňuje. V polích s předvyplněným textem „hodnota“ dodavatel uvede konkrétní hodnotu, kterou nabízený přístroj splňuje příslušnou podmínku.*

   *Splnění veškerých podmínek plnění s předvyplněným textem „ANO“ je závazné – jejich nedodržení bude mít za následek vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.* [↑](#endnote-ref-1)
2. *Dodavatel uvede číslo strany nabídky, na které lze splnění podmínky ověřit v technické dokumentaci nabízeného přístroje.*

   ***Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.*** [↑](#endnote-ref-2)