**Doplňující informace k sestavě nářadí pro servisní vozidlo**

Každý jednotlivý kus nářadí bude uložen v pravém zásuvkovém modulu pod pracovní deskou v zásuvce s rozměrem 340x1032mm a v levém modulu ve dvou horních zásuvkách středového modulu v měkké omyvatelné pěnové výplni, nebo materiálu stejných či lepších vlastností. Každý jednotlivý kus nářadí včetně všech pomůcek má v měkké pěnové výplni svoje specifické místo, uzpůsobené přesně k jeho tvaru (žádný kus sady nesmí být do zásuvky volně doplněn, vyjma 2ks teleskopických ráčen). V měkké pěnové výplni pro uložení nářadí musí být zřetelný kontrastní barevný rozdíl, aby bylo na první pohled patrné, že některý kus nářadí, či pomůcek v zásuvce není. (V případě, že specifické místo není obsazené daným kusem nářadí z důvodu rychlé kontroly úplnosti sady). Počty kusů a rozsah sestavy nářadí uvedený ve specifikaci je považován jako základní (neměnný).

Požadujeme sady s nářadím pro profesionální použití určeného ke každodennímu používání všech součástí v dílenském provozu s prodlouženou záruční lhůtou 60 měsíců a u očkoplochých klíčů s nadstandardní zárukou 120 měsíců.

Vestavba bude vybavena tímto nářadím a dílenskými pomůckami:

1x SADA ŠROUBOVÁKŮ 21ks

* Plochý šroubovák, kulatý, krátký 1,0X5,5X25
* Šroubovák PH s kulatým dříkem, krátký 2x 25
* Šroubovák pro vnější 6hrannou hlavu, ohebný dřík SW 6X150
* Šroubovák pro vnější 6hrannou hlavu, ohebný dřík SW 7X150
* Plochý šroubovák, šestihran, úderová koncovkou 2,0X12,0X200
* Šroubovák plochý, 6hranný dřík, laserový hrot 0.6X3.5X75 LASERTIP
* Šroubovák plochý, 6hranný dřík, laserový hrot 0.8X4.0X90 LASERTIP
* Šroubovák plochý, 6hranný dřík, laserový hrot 1.2X6.5X125 LASERTIP
* Šroubovák PH, 6hranný dřík, laserový hrot PH1X80 LASERTIP
* Šroubovák PH, 6hranný dřík, laserový hrot PH2X100 LASERTIP
* Šroubovák PH, 6hranný dřík, laserový hrot PH3X150 LASERTIP
* Šroubovák TX 06X60
* Šroubovák TX 07X60
* Šroubovák TX 09X60
* Šroubovák TX 10X80
* Šroubovák TX 15X80
* Šroubovák TX 20X100
* Šroubovák TX 25X100
* Šroubovák TX 27X115
* Šroubovák TX 30X115
* Šroubovák TX 40X130

1x SADA KLEŠTÍ 4ks

* KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ DIN ISO 5749
* KLEŠTĚ KOMBI DIN ISO5746 180MM
* KLEŠTĚ PLOCHÉ DIN ISO 5745 200MM
* KLEŠTĚ HASÁKOVÉ DIN ISO 8976, 250MM

1x SADA KLEŠTÍ NA POJISTNÉ KROUŽKY 4ks

* KLEŠTĚ NA SEGEROVKY C, 19- 60MM
* KLEŠTĚ NA SEGEROVKY D, 19- 60MM
* KLEŠTĚ NA SEGEROVKY A, 19- 60MM
* KLEŠTĚ NA SEGEROVKY B, 19- 60MM

1x RÁČNA TELESKOP S KLOUBOVOU HLAVOU 1/2" 294-432MM

1x RÁČNA TELESKOP S KLOUBOVOU HLAVOU 3/8" 258-373MM

1x Pěnová výplň pro uložení teleskopických ráčen 1x 1/2“ a 1x 3/8“

1x SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ- 1/4"+3/8" – 91ks

* NÁSTRČNÝ KLÍČ 3/8, 6HR. SW 8 mm; Délka: 27 mm
* NÁSTRČNÝ KLÍČ 3/8, 6HR. SW 9 mm; Délka: 27 mm
* NÁSTRČNÝ KLÍČ 3/8, 6HR. SW 10 mm; Délka: 27 mm
* NÁSTRČNÝ KLÍČ 3/8, 6HR. SW 11 mm; Délka: 27 mm
* NÁSTRČNÝ KLÍČ 3/8, 6HR. SW 12 mm; Délka: 27 mm
* NÁSTRČNÝ KLÍČ 3/8, 6HR. SW 13 mm; Délka: 30 mm
* NÁSTRČNÝ KLÍČ 3/8, 6HR. SW 14 mm; Délka: 30 mm
* NÁSTRČNÝ KLÍČ 3/8, 6HR. SW 15 mm; Délka: 30 mm
* NÁSTRČNÝ KLÍČ 3/8, 6HR. SW 16 mm; Délka: 30 mm
* NÁSTRČNÝ KLÍČ 3/8, 6HR. SW 17 mm; Délka: 30 mm
* NÁSTRČNÝ KLÍČ 3/8, 6HR. SW 18 mm; Délka: 33 mm
* NÁSTRČNÝ KLÍČ 3/8, 6HR. SW 19 mm; Délka: 33 mm
* NÁSTRČNÝ KLÍČ 3/8, 6HR. SW 21 mm; Délka: 33 mm
* NÁSTRČNÝ KLÍČ 3/8, 6HR. SW 22 mm; Délka: 33 mm
* NÁSTRČNÝ KLÍČ 3/8, 6HR. DLOUHÝ SW 8 mm; Délka: 64 mm
* NÁSTRČNÝ KLÍČ 3/8, 6HR. DLOUHÝ SW 9 mm; Délka: 64 mm
* NÁSTRČNÝ KLÍČ 3/8, 6HR. DLOUHÝ SW 10 mm; Délka: 64 mm
* NÁSTRČNÝ KLÍČ 3/8, 6HR. DLOUHÝ SW 11 mm; Délka: 64 mm
* NÁSTRČNÝ KLÍČ 3/8, 6HR. DLOUHÝ SW 12 mm; Délka: 64 mm
* NÁSTRČNÝ KLÍČ 3/8, 6HR. DLOUHÝ SW 13 mm; Délka: 64 mm
* NÁSTRČNÝ KLÍČ 3/8, 6HR. DLOUHÝ SW 14 mm; Délka: 64 mm
* NÁSTRČNÝ KLÍČ 3/8, 6HR. DLOUHÝ SW 15 mm; Délka: 64 mm
* NÁSTRČNÝ KLÍČ 3/8, 6HR. DLOUHÝ SW 16 mm; Délka: 64 mm
* NÁSTRČNÝ KLÍČ 3/8, 6HR. DLOUHÝ SW 17 mm; Délka: 64 mm
* NÁSTRČNÝ KLÍČ 3/8, 6HR. DLOUHÝ SW 18 mm; Délka: 64 mm
* NÁSTRČNÝ KLÍČ 3/8, 6HR. DLOUHÝ SW 19 mm; Délka: 64 mm
* NÁSTRČNÝ KLÍČ 3/8, 6HR. DLOUHÝ SW 21 mm; Délka: 64 mm
* NÁSTRČNÝ KLÍČ 3/8, 6HR. DLOUHÝ SW 22 mm; Délka: 64 mm
* PRODLOUŽENÍ 3/8, 75 MM
* PRODLOUŽENÍ 3/8, 125 MM
* PRODLOUŽENÍ 3/8, 250 MM
* KARDANOVÝ KLOUB 3/8
* SPOJOVACÍ DÍL 3/8 I- 1/4 A
* PRODLOUŽENÍ ÚHLOVÉ 1/4, 75 MM
* 1/4 ZÁSTRČNÝ KLÍČ TX VNĚJŠÍ E 04 Délka: 22 mm
* 1/4 ZÁSTRČNÝ KLÍČ TX VNĚJŠÍ E 05 Délka: 22 mm
* 1/4 ZÁSTRČNÝ KLÍČ TX VNĚJŠÍ E 06 Délka: 22 mm
* 1/4 ZÁSTRČNÝ KLÍČ TX VNĚJŠÍ E 07 Délka: 22 mm
* 1/4 ZÁSTRČNÝ KLÍČ TX VNĚJŠÍ E 08 Délka: 22 mm
* 1/4 ZÁSTRČNÝ KLÍČ TX VNĚJŠÍ E 10 Délka: 22 mm
* 1/4 ZÁSTRČNÝ KLÍČ TX VNĚJŠÍ E 11 Délka: 22 mm
* 1/4 ZÁSTRČNÝ KLÍČ TX VNITŘNÍ T 08 Délka: 32 mm
* 1/4 ZÁSTRČNÝ KLÍČ TX VNITŘNÍ T 09 Délka: 32 mm
* 1/4 ZÁSTRČNÝ KLÍČ TX VNITŘNÍ T 10 Délka: 32 mm
* 1/4 ZÁSTRČNÝ KLÍČ TX VNITŘNÍ T 15 Délka: 32 mm
* 1/4 ZÁSTRČNÝ KLÍČ TX VNITŘNÍ T 20 Délka: 32 mm
* 1/4 ZÁSTRČNÝ KLÍČ TX VNITŘNÍ T 25 Délka: 32 mm
* 1/4 ZÁSTRČNÝ KLÍČ TX VNITŘNÍ T 30 Délka: 32 mm
* 1/4 ZÁSTRČNÝ KLÍČ TX VNITŘNÍ T 40 Délka: 32 mm
* 3/8 ZÁSTRČ.KLÍČ TX VNĚJŠÍ E 5 Délka: 26 mm
* 3/8 ZÁSTRČ.KLÍČ TX VNĚJŠÍ E 6 Délka: 26 mm
* 3/8 ZÁSTRČ.KLÍČ TX VNĚJŠÍ E 7 Délka: 26 mm
* 3/8 ZÁSTRČ.KLÍČ TX VNĚJŠÍ E 8 Délka: 26 mm
* 3/8 ZÁSTRČ.KLÍČ TX VNĚJŠÍ E 10 Délka: 26 mm
* 3/8 ZÁSTRČ.KLÍČ TX VNĚJŠÍ E 11 Délka: 26 mm
* 3/8 ZÁSTRČ.KLÍČ TX VNĚJŠÍ E 12; Délka: 26 mm
* 3/8 ZÁSTRČ.KLÍČ TX VNĚJŠÍ E 14 Délka: 26 mm
* 3/8 ZÁSTRČNÝ KLÍČ TX VNITŘNÍ T 15 Délka: 50,5 mm
* 3/8 ZÁSTRČNÝ KLÍČ TX VNITŘNÍ T 20 Délka: 50,5 mm
* 3/8 ZÁSTRČNÝ KLÍČ TX VNITŘNÍ T 25 Délka: 50,5 mm
* 3/8 ZÁSTRČNÝ KLÍČ TX VNITŘNÍ T 27 Délka: 50,5 mm
* 3/8 ZÁSTRČNÝ KLÍČ TX VNITŘNÍ T 30 Délka: 50,5 mm
* 3/8 ZÁSTRČNÝ KLÍČ TX VNITŘNÍ T 40 Délka: 50,5 mm
* 3/8 ZÁSTRČNÝ KLÍČ TX VNITŘNÍ T 45 Délka: 50,5 mm
* 3/8 ZÁSTRČNÝ KLÍČ TX VNITŘNÍ T 50 Délka: 50,5 mm
* RÁČNA 1/4, 135 MM Přestavení kotoučem
* RÁČNA 3/8, 175 MM S přestavením talířem
* NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/4, 6HR. SW 5 Délka: 22 mm
* NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/4, 6HR. SW 6 Délka: 22 mm
* NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/4, 6HR. SW 7 Délka: 22 mm
* NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/4, 6HR. SW 8 Délka: 22 mm
* NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/4, 6HR. SW 9 Délka: 22 mm
* NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/4, 6HR. SW 10 Délka: 22 mm
* NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/4, 6HR. SW 11 Délka: 22 mm
* NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/4, 6HR. SW 12 Délka: 22 mm
* NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/4, 6HR. SW 13 Délka: 22 mm
* NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/4, 6HR. SW 14 Délka: 22 mm
* NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/4, 6HR. SW 5,5 Délka: 22 mm
* NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/4, 6HR. DLOUHÝ SW 6 Délka: 50 mm
* NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/4, 6HR. DLOUHÝ SW 7 Délka: 50 mm
* NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/4, 6HR. DLOUHÝ SW 8 Délka: 50 mm
* NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/4, 6HR. DLOUHÝ SW 9 Délka: 50 mm
* NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/4, 6HR. DLOUHÝ SW 10 Délka: 50 mm
* NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/4, 6HR. DLOUHÝ SW 11 Délka: 50 mm
* NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/4, 6HR. DLOUHÝ SW 12 Délka: 50 mm
* NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/4, 6HR. DLOUHÝ SW 13 Délka: 50 mm
* NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/4, 6HR. DLOUHÝ SW 14 Délka: 50 mm
* PRODLOUŽENÍ 1/4 100 MM
* PRODLOUŽENÍ 1/4 250 MM
* KARDANOVÝ KLOUB 1/4
* SPOJKA 1/4 I - 3/8 A

1x SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ ½ - 23ks

* RÁČNA 1/2, 250 MM Přestavení kotoučem
* NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/2 KRÁTKÝ 10 Délka: 36 mm
* NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/2 KRÁTKÝ 11 Délka: 36 mm
* NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/2 KRÁTKÝ 12 Délka: 36 mm
* NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/2 KRÁTKÝ 13 Délka: 36 mm
* NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/2 KRÁTKÝ 14 Délka: 36 mm
* NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/2 KRÁTKÝ 15 Délka: 36 mm
* NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/2 KRÁTKÝ 16 Délka: 36 mm
* NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/2 KRÁTKÝ 17 Délka: 36 mm
* NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/2 KRÁTKÝ 18 Délka: 36 mm
* NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/2 KRÁTKÝ 19 Délka: 36 mm
* NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/2 KRÁTKÝ 20 Délka: 36 mm
* NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/2 KRÁTKÝ 21 Délka: 38 mm
* NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/2 KRÁTKÝ 22 Délka: 38 mm
* NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/2 KRÁTKÝ 24 Délka: 38 mm
* NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/2 KRÁTKÝ 26 Délka: 38 mm
* NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/2 KRÁTKÝ 27 Délka: 44 mm
* NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/2 KRÁTKÝ 28 Délka: 44 mm
* NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/2 KRÁTKÝ 30 Délka: 44 mm
* NÁSTRČNÝ KLÍČ 1/2 KRÁTKÝ 32 Délka: 44 mm
* PRODLOUŽENÍ 1/2, 125 MM
* PRODLOUŽENÍ 1/2, 250 MM
* KLOUB KARDÁNOVÝ ½ Délka: 70 mm

1x SADA DLOUHÝCH NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ ½ - 11ks

* 1/2 NÁSTRČNÝ KLÍČ 6HR. DLOUHÝ SW13
* 1/2 NÁSTRČNÝ KLÍČ 6HR. DLOUHÝ SW14
* 1/2 NÁSTRČNÝ KLÍČ 6HR. DLOUHÝ SW16
* 1/2 NÁSTRČNÝ KLÍČ 6HR. DLOUHÝ SW17
* 1/2 NÁSTRČNÝ KLÍČ 6HR. DLOUHÝ SW18
* 1/2 NÁSTRČNÝ KLÍČ 6HR. DLOUHÝ SW19
* 1/2 NÁSTRČNÝ KLÍČ 6HR. DLOUHÝ SW22
* 1/2 NÁSTRČNÝ KLÍČ 6HR. DLOUHÝ SW24
* 1/2 NÁSTRČNÝ KLÍČ 6HR. DLOUHÝ SW27
* 1/2 NÁSTRČNÝ KLÍČ 6HR. DLOUHÝ SW30
* 1/2 NÁSTRČNÝ KLÍČ 6HR. DLOUHÝ SW32

1x SADA NÁSTRČNÝCH KLÍČŮ 1/2- TX - 17ks

* ZÁSTRČNÝ KLÍČ 1/2 TX VNĚJŠÍ E 10 Délka: 40 mm
* ZÁSTRČNÝ KLÍČ 1/2 TX VNĚJŠÍ E 11 Délka: 40 mm
* ZÁSTRČNÝ KLÍČ 1/2 TX VNĚJŠÍ E 12 Délka: 40 mm
* ZÁSTRČNÝ KLÍČ 1/2 TX VNĚJŠÍ E 14 Délka: 40 mm
* ZÁSTRČNÝ KLÍČ 1/2 TX VNĚJŠÍ E 16 Délka: 40 mm
* ZÁSTRČNÝ KLÍČ 1/2 TX VNĚJŠÍ E 18 Délka: 40 mm
* ZÁSTRČNÝ KLÍČ 1/2 TX VNĚJŠÍ E 20 Délka: 40 mm
* ZÁSTRČNÝ KLÍČ 1/2 TX VNĚJŠÍ E 24 Délka: 40 mm
* ZÁSTRČNÝ KLÍČ 1/2 TX VNITŘNÍ T 20 Délka: 60 mm
* ZÁSTRČNÝ KLÍČ 1/2 TX VNITŘNÍ T 25 Délka: 60 mm
* ZÁSTRČNÝ KLÍČ 1/2 TX VNITŘNÍ T 27 Délka: 60 mm
* ZÁSTRČNÝ KLÍČ 1/2 TX VNITŘNÍ T 30 Délka: 60 mm
* ZÁSTRČNÝ KLÍČ 1/2 TX VNITŘNÍ T 40 Délka: 60 mm
* ZÁSTRČNÝ KLÍČ 1/2 TX VNITŘNÍ T 45 Délka: 60 mm
* ZÁSTRČNÝ KLÍČ 1/2 TX VNITŘNÍ T 50 Délka: 60 mm
* ZÁSTRČNÝ KLÍČ 1/2 TX VNITŘNÍ T 55 Délka: 60 mm
* ZÁSTRČNÝ KLÍČ 1/2 TX VNITŘNÍ T 60 Délka: 60 mm

1x SADA BITŮ- 47ks

* BIT-TX20-L75MM
* BIT-TX25-L75MM
* BIT-TX27-L75MM
* BIT-TX30-L75MM
* BIT-TX40-L75MM
* BIT-TX45-L75MM
* BIT-TX50-L75MM
* BIT-TX55-L75MM
* BIT-TX20-LO-L30MM s otvorem
* BIT-TX25-LO-L30MM s otvorem
* BIT-TX27-LO-L30MM s otvorem
* BIT-TX30-LO-L30MM s otvorem
* BIT-IMBUS-10-SW5-L30MM Bit s vnitřním šestihranem
* BIT-IMBUS-10-SW6-L30MM Bit s vnitřním šestihranem
* BIT-IMBUS-10-SW7-L30MM Bit s vnitřním šestihranem
* BIT-IMBUS-10-SW8-L30MM Bit s vnitřním šestihranem
* BIT-IMBUS-10-SW10-L30MM Bit s vnitřním šestihranem
* BIT-XZN-M5-L30MM
* BIT-XZN-M6-L30MM
* BIT-XZN-M8-L30MM
* BIT-XZN-M10-L30MM
* BIT-XZN-M12-L30MM
* BIT-TX45-LO-L30MM s otvorem
* BIT-TX50-LO-L30MM s otvorem
* BIT-XZN-M6-L75MM
* BIT-XZN-M8-L75MM
* BIT-XZN-M10-L75MM
* BIT-XZN-M12-L75MM
* BIT-TX55-LO-L30MM s otvorem
* BIT-RI-5-L30MM
* BIT-RI-6-L30MM
* BIT-RI-7-L30MM
* BIT-RI-8-L30MM
* BIT-RI-9-L30MM
* BIT-RI-10-L30MM
* BIT-RI-12-L30MM
* BIT-RI-13-L30MM
* BIT-RI-14-L30MM
* BIT-RI-5-L75MM
* BIT-RI-6-L75MM
* BIT-RI-8-L75MM
* BIT-RI-10-L75MM
* BIT-PH2-10-L30MM
* BIT-PH3-10-L30MM
* ADAPTER 3/8 PRO 10MM BITY
* ADAPTER 1/2 PRO 10MM BITY
* BIT-TX40-LO-L30MM s otvorem

1x SADA OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ – 17ks

* KLÍČ OČKOPLOCHÝ KRÁTKÝ 6 Metrické velikosti podle DIN 3113A/ISO 3318/7738
* KLÍČ OČKOPLOCHÝ KRÁTKÝ 7 Metrické velikosti podle DIN 3113A/ISO 3318/7738
* KLÍČ OČKOPLOCHÝ KRÁTKÝ 8 Metrické velikosti podle DIN 3113A/ISO 3318/7738
* KLÍČ OČKOPLOCHÝ KRÁTKÝ 9 Metrické velikosti podle DIN 3113A/ISO 3318/7738
* KLÍČ OČKOPLOCHÝ KRÁTKÝ 10 Metrické velikosti podle DIN 3113A/ISO 3318/7738
* KLÍČ OČKOPLOCHÝ KRÁTKÝ 11 Metrické velikosti podle DIN 3113A/ISO 3318/7738
* KLÍČ OČKOPLOCHÝ KRÁTKÝ 12 Metrické velikosti podle DIN 3113A/ISO 3318/7738
* KLÍČ OČKOPLOCHÝ KRÁTKÝ 13 Metrické velikosti podle DIN 3113A/ISO 3318/7738
* KLÍČ OČKOPLOCHÝ KRÁTKÝ 14 Metrické velikosti podle DIN 3113A/ISO 3318/7738
* KLÍČ OČKOPLOCHÝ KRÁTKÝ 15 Metrické velikosti podle DIN 3113A/ISO 3318/7738
* KLÍČ OČKOPLOCHÝ KRÁTKÝ 16 Metrické velikosti podle DIN 3113A/ISO 3318/7738
* KLÍČ OČKOPLOCHÝ KRÁTKÝ 17 Metrické velikosti podle DIN 3113A/ISO 3318/7738
* KLÍČ OČKOPLOCHÝ KRÁTKÝ 18 Metrické velikosti podle DIN 3113A/ISO 3318/7738
* KLÍČ OČKOPLOCHÝ KRÁTKÝ 19 Metrické velikosti podle DIN 3113A/ISO 3318/7738
* KLÍČ OČKOPLOCHÝ KRÁTKÝ 20 Metrické velikosti podle DIN 3113A/ISO 3318/7738
* KLÍČ OČKOPLOCHÝ KRÁTKÝ 21 Metrické velikosti podle DIN 3113A/ISO 3318/7738
* KLÍČ OČKOPLOCHÝ KRÁTKÝ 22 Metrické velikosti podle DIN 3113A/ISO 3318/7738

1x SADA OTEVŘENÝCH KLÍČŮ - 8ks

* KLÍČ OTEVŘENÝ OBOUSTRANNÝ 6X7
* KLÍČ OTEVŘENÝ OBOUSTRANNÝ 8X9
* KLÍČ OTEVŘENÝ OBOUSTRANNÝ 10X11
* KLÍČ OTEVŘENÝ OBOUSTRANNÝ 12X13
* KLÍČ OTEVŘENÝ OBOUSTRANNÝ 14X15
* KLÍČ OTEVŘENÝ OBOUSTRANNÝ 16X17
* KLÍČ OTEVŘENÝ OBOUSTRANNÝ 18X19
* KLÍČ OTEVŘENÝ OBOUSTRANNÝ 20X22

1x SADA RÁČNOVÝCH KLÍČŮ FLEXI 12ks

Flexibilní ráčnová hlava pro ještě větší volnost prstů a obcházení překážek

* KLÍČ RÁČNOVÝ VÝKYVNÝ SW 08
* KLÍČ RÁČNOVÝ VÝKYVNÝ SW 09
* KLÍČ RÁČNOVÝ VÝKYVNÝ SW 10
* KLÍČ RÁČNOVÝ VÝKYVNÝ SW 11
* KLÍČ RÁČNOVÝ VÝKYVNÝ SW 12
* KLÍČ RÁČNOVÝ VÝKYVNÝ SW 13
* KLÍČ RÁČNOVÝ VÝKYVNÝ SW 14
* KLÍČ RÁČNOVÝ VÝKYVNÝ SW 15
* KLÍČ RÁČNOVÝ VÝKYVNÝ SW 16
* KLÍČ RÁČNOVÝ VÝKYVNÝ SW 17
* KLÍČ RÁČNOVÝ VÝKYVNÝ SW 18
* KLÍČ RÁČNOVÝ VÝKYVNÝ SW 19
* 1x Pěnová výplň prázdná pro uložení drobného materiálu

1x SADA OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ 10ks

* KLÍČ OČKOPLOCHÝ KRÁTKÝ 23 Metrické velikosti podle DIN 3113A/ISO 3318/7738
* KLÍČ OČKOPLOCHÝ KRÁTKÝ 24 Metrické velikosti podle DIN 3113A/ISO 3318/7738
* KLÍČ OČKOPLOCHÝ KRÁTKÝ 25 Metrické velikosti podle DIN 3113A/ISO 3318/7738
* KLÍČ OČKOPLOCHÝ KRÁTKÝ 26 Metrické velikosti podle DIN 3113A/ISO 3318/7738
* KLÍČ OČKOPLOCHÝ KRÁTKÝ 27 Metrické velikosti podle DIN 3113A/ISO 3318/7738
* KLÍČ OČKOPLOCHÝ KRÁTKÝ 28 Metrické velikosti podle DIN 3113A/ISO 3318/7738
* KLÍČ OČKOPLOCHÝ KRÁTKÝ 29 Metrické velikosti podle DIN 3113A/ISO 3318/7738
* KLÍČ OČKOPLOCHÝ KRÁTKÝ 30 Metrické velikosti podle DIN 3113A/ISO 3318/7738
* KLÍČ OČKOPLOCHÝ KRÁTKÝ 32 Metrické velikosti podle DIN 3113A/ISO 3318/7738
* KLÍČ OČKOPLOCHÝ KRÁTKÝ 34 Metrické velikosti podle DIN 3113A/ISO 3318/7738

1x SADA OČKOVÝCH KLÍČŮ 12ks

* KLÍČ DVOJITÝ OČKOVÝ ZALOMENÝ 6X7 hluboce vyhnutý DIN 838/ISO 3318
* KLÍČ DVOJITÝ OČKOVÝ ZALOMENÝ 8X9 hluboce vyhnutý DIN 838/ISO 3318
* KLÍČ DVOJITÝ OČKOVÝ ZALOMENÝ 10X11 hluboce vyhnutý DIN 838/ISO 3318
* KLÍČ DVOJITÝ OČKOVÝ ZALOMENÝ 12X13 hluboce vyhnutý DIN 838/ISO 3318
* KLÍČ DVOJITÝ OČKOVÝ ZALOMENÝ 14X15 hluboce vyhnutý DIN 838/ISO 3318
* KLÍČ DVOJITÝ OČKOVÝ ZALOMENÝ 16X17 hluboce vyhnutý DIN 838/ISO 3318
* KLÍČ DVOJITÝ OČKOVÝ ZALOMENÝ 18X19 hluboce vyhnutý DIN 838/ISO 3318
* KLÍČ DVOJITÝ OČKOVÝ ZALOMENÝ 20X22 hluboce vyhnutý DIN 838/ISO 3318
* KLÍČ HVOJITÝ OČKOVÝ ZALOMENÝ 21X23 hluboce vyhnutý DIN 838/ISO 3318
* KLÍČ DVOJITÝ OČKOVÝ ZALOMENÝ 24X27 hluboce vyhnutý DIN 838/ISO 3318
* KLÍČ DVOJITÝ OČKOVÝ ZALOMENÝ 25X28 hluboce vyhnutý DIN 838/ISO 3318
* KLÍČ DVOJITÝ OČKOVÝ ZALOMENÝ 30X32 hluboce vyhnutý DIN 838/ISO 3318
* 1x Pěnová výplň prázdná pro uložení drobného materiálu

1x SADA ŠROUBOVÁKŮ + UNI

* ŠROUBOVÁK PLOCHÝ 0,8X4,0X100
* ŠROUBOVÁK PLOCHÝ 1,0X5,5X125
* ŠROUBOVÁK PLOCHÝ 1,2X6,5X150
* ŠROUBOVÁK PLOCHÝ 1,2X8,0X175
* ŠROUBOVÁK PLOCHÝ 0,4X2,5X75
* ŠROUBOVÁK PLOCHÝ 0,6X3,5X100
* ŠROUBOVÁK PLOCHÝ 1,0X5,5X150
* VYTAHOVAČ šroubů 54-P1
* VYTAHOVAČ šroubů 54 -P 2
* VYTAHOVAČ šroubů 54 -P 3
* VYTAHOVAČ šroubů 54 -P 4
* VYTAHOVAČ šroubů 54 - P 5
* KARTÁČ ČISTÍCÍ DRÁTĚNÝ - 4, MOSAZ
* MĚRKY 0.05-1.00 (20ti-dílné)
* METR SVINOVACÍ 2M
* ŠROUBOVÁK ÚHLOVÝ SADA 9DÍLŮ
* PODAVAČ MAGNETICKÝ 525MM
* ŠROUBOVÁK ÚHLOVÝ SADA TX 8-40
* POSUVNÉ MĚŘÍTKO 0-150MM s aretačním šroubkem
* ŠROUBOVÁK PLOCHÝ 0,5X3,0X80

1x SADA ÚDEROVÝCH NÁSTROJŮ + UNI

* ŠKRABÁK 260/150 MM
* PILNÍK PLOCHÝ STŘEDNÍ H2 200MM
* PILNÍK PŮLKULATÝ STŘEDNÍ H2 200MM
* PILNÍK KULATÝ STŘEDNÍ H2 200MM
* NÁSADA NA PILNÍK 200MM
* PILNÍK NA BRZDY PLOCHÝ 150MM
* SEKÁČ PLOCHÝ L 150 MM S 18MM DIN 6451
* SEKÁČ PLOCHÝ L 175 MM S 22MM DIN 6451
* SEKÁČ KŘÍŽOVÝ L 150 MM S 6 MM DIN 6451
* DŮLČÍK L 120 MM DIN 7250
* PRŮBOJNÍK L 120 MM 2 DIN 6458
* PRŮBOJNÍK L 120 MM 4 DIN 6458
* VYTAHOVAČ ZÁVLAČEK L 150 MM 2
* VYTAHOVAČ ZÁVLAČEK L 150 MM 3
* VYTAHOVAČ ZÁVLAČEK L 150 MM 4
* VYTAHOVAČ ZÁVLAČEK L 150 MM 5
* VYTAHOVAČ ZÁVLAČEK L 150 MM 6
* VYTAHOVAČ ZÁVLAČEK L 150 MM 8
* RÝSOVACÍ JEHLA S ROVNOU A ZAHNUTOU ŠPIČKOU
* KLADIVO HLADÍCÍ SIMPLEX 40 MM
* KLADIVO ZÁMEČNICKÉ DIN 1041 200G
* KLADIVO ZÁMEČNICKÉ DIN 1041 500G