Veřejná zakázka **Nemocnice Havlíčkův Brod - modernizace laboratorního vybavení a technologií**,

**Část 2 – Laboratorní vertikální autokláv**

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace / smlouvy – **Specifikace předmětu plnění**

**Laboratorní vertikální autokláv**

Předmětem plnění je dodávka nového vertikálního laboratorního autoklávu.

Nabízený přístroj splňuje níže uvedené technické podmínky:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Podmínka plnění** | **Splnění podmínky dodavatelem[[1]](#endnote-1)**  ***V polích, kde je možné vyplnit „hodnotu“ účastník uvede KONKRÉTNÍ HODNOTU, kterou nabízený přístroj splňuje příslušnou podmínku.*** | **Číslo strany nabídky dodavatele[[2]](#endnote-2)** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Parametry systému** | | |
| **Technické označení – typ – doplní dodavatel** |  | |
| **Laboratorní vertikální autokláv, 1 kus** |  | |
| vertikální provedení autoklávu | ANO |  |
| objem kotliny min. 85 litrů | ANO |  |
| rozměr kotliny průměr x hloubka min. 35 x 65 cm | ANO |  |
| Min. 20 programových míst pro uložení parametrů jednotlivých programů | ANO |  |
| akustická signalizace ukončení cyklu | ANO |  |
| nastavení teploty minimálně v rozsahu 105 °C až 135 °C | ANO |  |
| Min. dvě flexibilní čidla na roztoky | ANO |  |
| barevný ovládací panel, ovládání a menu v češtině | ANO |  |
| USB port pro download záznamu posledních min. 100 cyklů bez speciálního software | ANO |  |
| třífázové napájení 400 V/50 Hz, jištění 16 A | ANO |  |
| vnější rozměry (v x š x h) max. 110 x 75 x 80 cm | ANO |  |
| součástí dodávky: dvojice plných nerezových košů/nádob s držadlem a s perforací v horní části, rozměry nádob pro optimální využití celého prostoru kotliny | ANO |  |
| Výchozí revize a pasport tlakové nádoby v rámci dodávky | ANO |  |

V [\_\_\_\_\_] doplnit dne [\_\_\_\_\_] doplnit

(el.) podpis:

…………………………………………….

[\_\_\_\_\_] doplnit titul, jméno, příjmení

[\_\_\_\_\_] doplnit funkci osoby oprávněné jednat za dodavatele

1. *Dodavatel vyplní každé pole sloupce. Dodavatel v každém poli sloupce uvede „ANO“ v případě, že jím nabízený přístroj podmínku splňuje, „NE“ v případě, že ji nesplňuje.* ***V polích, kde je možné vyplnit „hodnotu“ účastník uvede KONKRÉTNÍ HODNOTU, kterou nabízený přístroj splňuje příslušnou podmínku.***

   *Splnění veškerých podmínek plnění s předvyplněným textem „ANO“ je závazné – jejich nedodržení bude mít za následek vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.* [↑](#endnote-ref-1)
2. *Dodavatel uvede číslo strany nabídky, na které lze splnění podmínky ověřit v technické dokumentaci nabízeného přístroje.*

   ***Tyto pokyny dodavatel před finalizací dokumentu vymaže.*** [↑](#endnote-ref-2)