|  |
| --- |
| Další technické podmínky |

**Stavba: Rekonstrukce střechy administrativní budovy - Hrotovice**

Předmětem stavby je oprava krytiny budovy Krajské správy a údržby silnic Vysočiny v areálu Hrotovice. Objekt č. p. 600, parcela číslo 113/6 k. ú. Hrotovice (648469). Dvoupodlažní zděná budova, půdorysu písmene „L“, se sedlovou střechou s nízkým krovem, pouze na části půdorysu, zastřešená vlnitými deskami Onduline na latích. Zastřešená část určená k opravě je přístupná z okolních zpevněných asfaltových ploch ze tří stran.

**Technické podmínky**

Stavba je rozdělena do stavebních objektů:

* SO 101 – Zastřešení

**SO 101 –  Zastřešení**

Stávající střešní krytina Onduline bude odstraněna a uložena na skládce, laťování bude zkontrolováno a případně bude upravena rozteč střešních latí podle použité střešní krytiny a vyměněny poškozené střešní latě. Nová střešní krytina bude provedena z povrchově upraveného trapézového pozinkovaného plechu včetně lemování komínového tělesa a systémového hřebene a štítového zakončení. Součástí je dodávka nové podstřešní pojistné fólie a výměna podokapních žlabů.