
III/34520 Jeřišno – most ev.č. 34520-1



**34520-1 Jeřišno:**

km 0,246, HMP 2020

volná šířka 7,98 m, délka přemostění 22,30, rok postavení dle ML 1947, SS –IV, NK – IV, použitelnost - III

chodníky na obou stranách – dál nenavazují, v obci

*Závěr HPM z roku 2020:*

*Vzhledem k celkovému stavu mostního objektu doporučuji zajistit diagnostický průzkum, kterým bude stanoven rozsah poškození mostu a navržen další postup ve správě a údržbě. Pokud má být zachována stávající konstrukce mostu jeví se jeho oprava jako bezodkladná. Do doby provedení zhodnocení provádět udržovací práce, které zajistí bezpečný provoz na mostě.*

*Neřešení současné situace povede v krátké době ke zhoršení stavebního stavu mostu.*