| **P. č.** | **Požadavek** | | **ANO/NE**  **Konkrétní hodnota nabízeného zařízení** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tablet pro záznam a vedení pacientské dokumentace** | | | |
| **1.** | **Provedení** | tablet s možností připojení odnímatelné klávesnice (docking) |  |
| **2.** | **Display** | úhlopříčka 10 – 11“ |  |
| rozlišení minimálně 1920 × 1280 bodů |  |
| více dotykové ovládání (multi touch) |  |
| podpora stylusu |  |
| **3.** | **Procesor** | minimální dosažená hodnota CPU MARK v testu na www.cpubenchmark.net: 4500 |  |
| **4.** | **Paměť** | kapacita minimálně 8GB |  |
| **5.** | **Pevný disk** | typ SSD |  |
| kapacita minimálně 128GB |  |
| **6.** | **Síťové připojení** | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 |  |
| **7.** | **Čtečka karet** | integrovaná čtečka NFC karet (kompatibilní se sw ImPrivata) |  |
| integrovaná čtečka mikro SDXC |  |
| **8.** | **Vstupní a výstupní porty a sloty** | 1x USB-C 3.1 (podporuje data transfer, nabíjení, Power Delivery, video output) |  |
| 3,5mm combo zdířka pro sluchátka a mikrofon |  |
| **9.** | **Operační systém** | obchodní název a typ licence Microsoft Windows 11 Pro 64 bit |  |
| **10.** | **Baterie** | minimálně 10 hodin provozu |  |
| **11.** | **Nabíjení** | USB-C |  |
| **12.** | **Provedení** | odolné kovové šasi (např. magnéziová nebo hliníková slitina) |  |
| **13.** | **Hmotnost** | maximální hmotnost tabletu 600g (s volitelně připojenou klávesnicí a pouzdrem maximálně 1200g) |  |
| **14.** | **Rozměry** | Šířka: 240 – 255 mm, Výška: 170 – 185 mm, Tloušťka: max 9,5 mm (bez pouzdra) |  |
| **15.** | **Klávesnice** | možnost připojení bezdrátové klávesnice (není součástí dodávky) |  |
| **16.** | **Digitální pero pro dotykovou obrazovku** | možnost ovládání zařízení pomocí digitální pera (není součástí dodávky) |  |
| **18.** | **Ostatní příslušenství** | Obal s úchytem pro ruku na zadní straně, se zesílenými rohy (bumpery) pro ochranu displeje při pádu. Obal nesmí bránit funkci NFC čtečky pro přihlašování (Imprivata) Konstrukce obalu musí zachovat funkčnost integrovaného výklopného stojanu tabletu, nebo musí obal disponovat vlastním polohovatelným stojanem. |  |
| **19.** | **Záruka a podpora** | základní 24 měsíců s možností rozšíření |  |
| **20.** | **Další požadavky** | kamera přední minimálně 5MP 1080p HD video |  |
| kamera zadní minimálně 8MP 1080p HD video |  |
| stereo reproduktory minimáně 1 W |  |
| stereo mikrofon |  |
| tlačítko pro nastavení hlasitosti |  |
| modul TPM 2.0 |  |
| senzor akcelerometer (G) sensor |  |
| senzor gyroskop |  |
| Bezpečnost BIOSu: heslo pro přístup k nastavení |  |
| certifikace odolnosti pouzdra − MIL-STD-810H military test |  |